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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 169/2019
PREGÃO PRESENCIAL 

O Município de Araranguá, com sede administrativa na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, Centro, informa que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição sob demanda de mobiliário para a Secretaria de Educação, tudo em conformidade com termo de referência anexo ao edital de licitação, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital.
Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 o Decreto Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005 e demais legislações aplicáveis.
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

o 	Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação
o	das 8h do dia 25 de novembro de 2019 às 14h do dia 06 de dezembro de 2019.
o	Limite para impugnação ao edital:
o	17h30 do dia 04 de dezembro de 2019.
o	Início da Sessão Pública do pregão:
o	14h15 do dia 06 de dezembro de 2019     

As dúvidas pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento de Licitações, nos seguintes endereços:
"	Telefone: 48 3521.0929
"	E-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br 
"	Endereço: Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro.

I - OBJETO

Aquisição sob demanda de mobiliário para a Secretaria de Educação, tudo em conformidade com termo de referência anexo ao edital de licitação

II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários previsto para o exercío de 2019 e 2020, sendo que a cada contratação de acordo com a necessidade de consumo será efetuado o devido empenho na dotação orçamentária adequada.

III - PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar desta licitação os interessados que se enquadrem na condição de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreeendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar 123/2016 e Lei Complementar 147/2014, e demais empresas, devendo todas satisfazer as condições estabelecidas neste Edital.
3.2 – A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 incluindo alterações e Lei Complementar 147/2014, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando-o à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, sendo observado o contraditório e a ampla defesa.

3.3 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou por servidor do Departamento de Licitações, às vistas dos originais.

3.4 - Apresentar declaração de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida lei (Declaração de Enquadramento), Conforme modelo anexo a este edital. 

 3.5 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Presidente e membros da Comissão de Pregão.

3.6 - Apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes, distintos que passamos a chamar de envelope nº 1, ou envelope da" PROPOSTA DE PREÇOS" e o envelope  nº 2,  ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO” no local, data e horário indicados neste edital.

3.7 - Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da lei nº 8.666/93.

IV - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até a data e horário mencionados no preâmbulo do presente edital, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, Centro.

4.2 Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o limite de envio de impugnações.

4.3 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:
a)	Anulação ou revogação do edital;
b)	Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração da data da sessão pública do pregão;
c)	Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

V - PROPOSTA


5.1 A proposta deverá ser protocolada no serviço de protocolo central da prefeitura de Araranguá, em envelope lacrado, até o horário e data definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº. 1 - Proposta
Prefeitura Municipal de Araranguá
Licitação nº. 169/2019
Licitante:
CNPJ:

5.2 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

5.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a)         marca, modelo e especificação do produto cotado;
b)	nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual e/ou municipal, nome e CPF do representante legal;
c)	número da licitação;
d)	Preços com validade de 1 ano, contado da data da assinatura da proposta.
e)	Ser apresentada em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta.
f)	Preço unitário e total, considerando o quantitativo estimado no anexo I, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último.
g)	Nos preços contidos na proposta incluem-se todos os custos e despesas, inclusive de frete e impostos,  e outros necessários ao cumprimento integral do contrato, sendo para todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração.
h)	Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
i)	Quaisquer tributos, custos e despesas direto ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
j)       Para fins do registro de preços a validade da proposta é de 1 ano a partir da data da sua apresentação. 

OBS: PARA MAIOR CELERIDADE DO PROCEDIMENTO, AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVERÃO APRESENTAR A PROPOSTA, ALÉM DA VIA IMPRESSA EXIGIDA NO EDITAL, GRAVADA EM MÍDIA ELETRONICA (CD OU PENDRIVE) ATRAVÉS DO ARQUIVO DO SISTEMA AUTO-COTAÇÃO DA BETA SISTEMAS DISPONIBILIZADO NO SITE DA PREFEITURA.
Para gantir a compatibilidade entre o Arquivo e o Sistema de Auto Cotação, é necessario a utilização o sistema Betha AutoCotação com a versão 2.024 ou Superior.

VI - HABILITAÇÃO


6.1 Os documentos para habilitação deverão ser protocolados no serviço de protocolo central da prefeitura de Araranguá, em envelope lacrado, até o horário e data definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº.  2 - Habilitação
Prefeitura Municipal de Araranguá
Licitação nº.  169/2019
Licitante:
CNPJ:


6.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

6.3 O envelope deverá conter os seguintes documentos:

6.4 Quanto à qualificação jurídica:
a)	requerimento de empresário da Junta Comercial, no caso de empresa individual, ou Certificado de Microempreendedor Individual, no caso de Mei;
b)	ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c)	documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
d)	decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.5 Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:
a)	Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal/Dívida Ativa da União (tributos administrado pela Secretaria da Receita Federal);
b)	Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante.
c)	Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante.

d)      Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) (emitida pela Caixa Econômica Federal)

e)      Prova de inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.
f)     Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº. 9854/99 e no Decreto nº.4358/2002, de que não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos (modelo anexo)
g) Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes emitido pela Receita Federal do Brasil.


6.6 Quanto a capacidade técnica e outras Declarações:
a) 	Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características ao objeto desta licitação;

b)        Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação. 


VII - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

7.1 No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência:

Credenciamento
7.2 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento com foto equivalente.

7.3 Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

7.5 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso.

7.6 Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso.

7.7 Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo III.


Análise preliminar de aceitabilidade das propostas
7.9 O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexeqüível, determinando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de lances.

Seleção das propostas para a etapa de lances
7.10 O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes critérios:

7.11 Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas as demais que não sejam superiores a 10% da menor proposta;

7.12 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de lances.

Etapa de lances orais

7.13 Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.14 Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao preço do autor.

7.15 Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.

7.16 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse item declinarem da formulação de lances.

7.17 Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.18 Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/06 será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.18.1 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada

7.18.2 Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 7.18.2 - I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 7.18.1, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.18.3. Para as situações previstas nos item 7.18 a microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7.19 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

7.20 Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, decidindo motivadamente a respeito.

Habilitação
7.20 O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que tenha ofertado o menor lance para o item.

7.21 Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão anexados ao processo da licitação.

7.22 Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes.

7.23 A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

7.23.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restrição.

7.23.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal.

7.23.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 


Recurso

7.24 Ao final da sessão, após classificados e habilitados os proponentes, o pregoeiro questionará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor recurso.

7.25 Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso.

7.26 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

7.27 O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araranguá, dirigido à Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contra-razões no prazo de 03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis.

7.28 Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a sessão pública do pregão.

VIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1 As propostas serão julgadas e adjudicadas conforme definido neste edital e seus anexos.

8.2 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.

8.3 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.

8.4 A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação.

IX - CONTRATO

9.1 As empresas vencedoras estarão obrigadas a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos.

9.2 O contrato firmado terá sua vigência adstrita ao respectivo crédito orçamentário.

9.3 Caberá a contratada iniciar o fornecimento imediatamente após assinado o termo de contrato, mediante requisição emitida pelo contratante.

9.4 O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº. 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

9.5 O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela Administração a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

9.6 As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas na Minuta do Contrato constante do Anexo VI deste Edital.

9.7 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e a proposta apresentada pelo adjudicatário.
9.8 Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos contribuições federais a Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da Receita Federal), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e, estadual e municipal e CNDT, sob pena de a contratação não ser concretizada, devendo manter estas certidões atualizadas.

9.9 Se a documentação anteriormente apresentada para habilitação ou constante do cadastro estiver dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação da mesma.

X - ENTREGA E PAGAMENTO

10.1  Os produtos entregues e aceitos serão pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal certificada pelo departamento competente.

10.2 A entrega do objeto deste edital será feita 19ª Delegacia Regional de Polícia, situada à Rua Regimento Barriga Verde, 800, Centro, Araranguá-SC, cabendo ao responsável pelo almoxarifado conferi-lo e lavrar termo de recebimento para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

10.3 A contratada iniciará a entrega do objeto imediatamente após a assinatura do contrato, mediante requisição (Autorização de Fornecimento – AF) da contratante. O prazo máximo para entrega do produto solicitado na autorização de fornecimento – AF expedida pelo diretor de compras da Prefeitura, a partir da data do recebimento, será de 10 (dez) dias úteis.

10.4 O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

XI - PENALIDADES

11.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura e, será descredenciado no sistema CidadeCompras, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das seguintes multas:
a) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias;
b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

11.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Araranguá.

11.3 Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
11.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.	

XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, serão inutilizados.

12.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente pregão.

12.3 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

12.4 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

12.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

12.6 No interesse da Administração Municipal de Araranguá, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

12.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

12.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitação pelo telefone 48 3521 0929, nos dias úteis, das 08:00 as 12:00 horas e das 13 horas e 30 minutos  às 17 horas e 30 minutos .

13.9 Faz parte deste Edital:

a)	Anexo I – Termo de referência  e valor máximo;
b          Anexo II - Credenciamento
c)	Anexo III - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
d)         Anexo IV – Declaração que não emprega menor
e)	Anexo V - Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação.
f)	Anexo VI - Minuta de Contrato.

Araranguá-SC, 25 de novembro de 2019.



__________________________
Mariano Mazzuco Neto
Prefeito Municipal






__________________________
Airton Gonçalves Pereira
Pregoeiro


ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de preços de mobiliários diversos para a atendimento das necessidades das escolas do Município de Araranguá

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição se faz necessário devido às necessidades apresentadas nas escolas municipais, uma vez que o mobiliário durante seu uso normal e contínuo sofre processo de danos, desgastes, saturações, que afetam a produtividade, o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

3. RESERVA DE COTAS

O item 01 é aberto à ampla concorrência. Todos os demais itens (2 ao 25) são exclusivos para MEI, ME e EPP, nos termos da Lei Complementar 123/06.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conforme a tabela a seguir:
	
ITEM

	
MATERIAL
	
QUANTIDA DE
	
VALOR UNITÁRIO
	
VALOR 
TOTAL


	01
	AMPLA CONCORRÊNCIA

Conjunto cadeira e carteira de estudante (fundamental). Assento e encosto em compensado multilâminado maciço (com no mínimo 7 lâminas), revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, na cor a definir boleados e anatômicos. Fixados na estrutura através de rebites tipo pop, sendo 04 no assento e 4 no encosto. Medidas: 1) Dimensões do assento: 400mm x 400mm x 10mm; 2) Dimensões do encosto 220mm x 400mm x 10mm;
3) Altura total acima do arco (pega mão), de aproximadamente: 810mm; 4) Altura total até o encosto aproximadamente de 760mm; 5) Altura entre o chão e o assento: 420mm; 6) Ângulo de aproximação entre o encosto da cadeira em relação ao assento de 100 a 105 graus. Estrutura totalmente em tubo industrial (chapa de aço 1010/1020) com seção circular de 7/8” de diâmetro, chapa 16 (1,5mm de espessura), dotada de dois reforços transversais soldados a 12 cm do chão na parte inferior das pernas frontais e traseiras (um entre as pernas frontais e outro entre as pernas traseiras). Com duas travessas transversais sob o assento. Pintura epóxi-pó com espessura mínima de 40 microns, na cor preta, tratamento antiferruginoso, e fosfatizante, soldagem eletrônica MIG. Ponteiras plásticas nos pés; de encaixe, tipo bola, na mesma cor da estrutura. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Devem ser entregues montadas e embaladas individualmente com tubo de polietileno expandido nas estruturas e com plástico bolha no encosto e no assento, fechados com fita adesiva de boa qualidade. Empilhamento a cada quatro unidades. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
Carteira:
Tampo em compensado multilâminado de 18mm de espessura (com, no mínimo, 11 lâminas), revestido na face superior em laminado multilâminado de alta pressão de, no mínimo, 0,8mm de espessura, na cor a definir. Acabamento da face inferior em lâmina de madeira de, no mínimo, 0,7mm de espessura. Bordas longitudinais arredondadas, sem rebarbas, parte inferior e bordas do tampo com aplicação de duas de mão selador para madeira e verniz; Medidas do tampo: 56cm x 45cm x 19mm; Medida total da superfície: 600mm x 450mm x 19mm. (tampo com estrutura). Tampo encaixado na estrutura bordas com perfil de alumínio tipo T arredondados. Fixação do tampo através
de seis suportes de 35x25x1,9mm em chapa de aço #14, soldados na estrutura e fixado c/parafusos auto- atarrachantes de 3/16” x 5,8”, zincados. Grade porta-livros em perfil de aço maciço 1010/1020, secção circular maciça de ¼”, soldado à estrutura. Pintura epoxi-pó, com tratamento antiferruginoso, soldagem eletrônica MIG. Ponteiras em polipropileno industrial, na mesma cor da estrutura, fixadas à estrutura através de encaixe e rebitados. Estrutura totalmente em tubo industrial (chapa de aço 1010/1020), secção retangular de 20mm x 40mm, espessura da chapa de 1,5mm. Os tubos verticais deverão ser soldados a 110mm da parte frontal e a 300mm parte do usuário.
Pintura epoxi-pó, tratamento antiferruginoso e fosfatizante, soldagem eletrônica MIG. Medidas da carteira: altura total 720mm, aproximadamente. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	338
	R$     296,00
	R$ 100.048,00

	2
	COTA RESERVADA

Conjunto cadeira e carteira de estudante (fundamental). Assento e encosto em compensado multilâminado maciço (com no mínimo 7 lâminas), revestido em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, na cor a definir boleados e anatômicos. Fixados na estrutura através de rebites tipo pop, sendo 04 no assento e 4 no encosto. Medidas: 1) Dimensões do assento: 400mm x 400mm x 10mm; 2) Dimensões do encosto 220mm x 400mm x 10mm;
3) Altura total acima do arco (pega mão), de aproximadamente: 810mm; 4) Altura total até o encosto aproximadamente de 760mm; 5) Altura entre o chão e o assento: 420mm; 6) Ângulo de aproximação entre o encosto da cadeira em relação ao assento de 100 a 105 graus. Estrutura totalmente em tubo industrial (chapa de aço 1010/1020) com seção circular de 7/8” de diâmetro, chapa 16 (1,5mm de espessura), dotada de dois reforços transversais soldados a 12 cm do chão na parte inferior das pernas frontais e traseiras (um entre as pernas frontais e outro entre as pernas traseiras). Com duas travessas transversais sob o assento. Pintura epóxi-pó com espessura mínima de 40 microns, na cor preta, tratamento antiferruginoso, e fosfatizante, soldagem eletrônica MIG. Ponteiras plásticas nos pés; de encaixe, tipo bola, na mesma cor da estrutura. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Devem ser entregues montadas e embaladas individualmente com tubo de polietileno expandido nas estruturas e com plástico bolha no encosto e no assento, fechados com fita adesiva de boa qualidade. Empilhamento a cada quatro unidades. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
Carteira:
Tampo em compensado multilâminado de 18mm de espessura (com, no mínimo, 11 lâminas), revestido na face superior em laminado multilâminado de alta pressão de, no mínimo, 0,8mm de espessura, na cor a definir. Acabamento da face inferior em lâmina de madeira de, no mínimo, 0,7mm de espessura. Bordas longitudinais arredondadas, sem rebarbas, parte inferior e bordas do tampo com aplicação de duas de mão selador para madeira e verniz; Medidas do tampo: 56cm x 45cm x 19mm; Medida total da superfície: 600mm x 450mm x 19mm. (tampo com estrutura). Tampo encaixado na estrutura bordas com perfil de alumínio tipo T arredondados. Fixação do tampo através
de seis suportes de 35x25x1,9mm em chapa de aço #14, soldados na estrutura e fixado c/parafusos auto- atarrachantes de 3/16” x 5,8”, zincados. Grade porta-livros em perfil de aço maciço 1010/1020, secção circular maciça de ¼”, soldado à estrutura. Pintura epoxi-pó, com tratamento antiferruginoso, soldagem eletrônica MIG. Ponteiras em polipropileno industrial, na mesma cor da estrutura, fixadas à estrutura através de encaixe e rebitados. Estrutura totalmente em tubo industrial (chapa de aço 1010/1020), secção retangular de 20mm x 40mm, espessura da chapa de 1,5mm. Os tubos verticais deverão ser soldados a 110mm da parte frontal e a 300mm parte do usuário.
Pintura epoxi-pó, tratamento antiferruginoso e fosfatizante, soldagem eletrônica MIG. Medidas da carteira: altura total 720mm, aproximadamente. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	112
	R$     296,00
	R$  33.152,00

	3
	ARMÁRIO com chave.	
Armários medindo 1000x480x1800 com divisão central e 05 vãos em cada lado. Armário laterais divisórias e prateleiras  em MDF 18mm de espessura, portas em MDF de 18mm revestido em laminado plástico melaminico de alta pressão de 08mm (tipo formica), laterais da portas em Post Forming na verdical, fundo do armário em MDF de 15mm na mesma cor. MDF produzido com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) nas portas, na cor a combinar. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material de aço inoxidável. Dobradiças em aço zincado com abertura em ângulo de 270°. Fechadura independente com 02 copias em aço e escamoteavél. Puxador de alça metálica à reto dilatado medindo 120mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30x50mm, parede 1,50 a estrutura deve receber tratamento antiferruginoso, banhos desengrachantes a quente, fosfatizante e decapante.
Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida,
eletrostática e polimerizada em estufa à 220º C, espessura  mínima da película de 40 mícrons. Sapatas niveladoras. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	70
	R$     943,00
	R$ 66.010,00

	4
	CADEIRA estofada.
Cadeira modelo executiva com/ assento e encosto com espuma de poliuretano injetado anatomicamente espessura mínima 50 mm, tecido polipropileno na cor a combinar, medidas do encosto medindo 380mm x 440mm de largura, assento medindo 450mm profundidade x 490mm largura, com 430mm de altura do assento ao piso. Base estrutura trapezoidal fixa em tubo 7/ 8 parede 1,20mm, com 4 pés de contato ao piso, pintura pó eletrostática na cor preta, haste do encosto com tubo oblongo 32mm x 18mm, parede 2,00mm c / sanfona de pvc na cor preta e ponteiras articuladas.na cor preta Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	50
	R$     137,00
	R$  6.850,00

	5
	Mesa para sala dos professores Cor a definir com 2 gavetas. Mesa lateral reta 2750x1200x750mm. Tampo, lateral e painel frontal confeccionados em chapa de madeira MDF 18/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira MDF, formando com ela um corpo único e inseparável Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosca da de 5/16” x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de ate 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido
horizontal. As estruturas em aço receberão pintura  eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT .
	38
	R$     434,00
	R$  16.492,00

	6
	ARMÁRIO grande para sala dos professores tipo escaninho com 20 portas medindo 2200x1800x450mm com divisões em cada porta todas com chave. Armário  laterais divisórias e prateleiras em MDF 18mm de espessura, portas em MDF de 18mm revestido em laminado plástico melaminico de alta pressão de 08mm (tipo formica), laterais da portas em Post Forming na verdical, fundo do armário em MDF de 15mm na mesma cor. MDF produzido com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) nas portas, na cor a combinar. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material de aço inoxidável.
Dobradiças em aço zincado com abertura em ângulo de 270°. Fechadura independente com 02 copias em aço e escamoteavél. Puxador de alça metálica à reto dilatado. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática e polimerizada em estufa à 220º C, espessura mínima da película de 40 mícrons. Sapatas niveladoras. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	10
	R$  1.886,00
	R$  18.860,00

	7
	Mesa com banco para refeitório. composto de 01 mesa e 02 bancos. Para o ensino fundamental tampo confeccionado 100% em MDF de 25 mm de espessura, revestido na face superior em laminado plástico melaminico de alta pressão (tipo fórmica) com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) com espessura de 0,8mm na cor a combinar brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórming 180º, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 1mm. Assento: revestido na face superior  em laminado  plástico  melaminico de alta  pressão
com maior  resistência superficial  a perda de brilho e  riscos  após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) com espessura de 0,8mm na cor a combinar brilhante, com os bordos longitudinais em post-fórming 180º, e bordos transversais em filete plástico na cor e tonalidade do laminado com espessura mínima de 1mm. Estrutura p/ banco e mesa: confeccionadas em tubo de aço 30x50 paredes reforçadas de no mínimo 1,50 nas longarinas dos bancos e mesas e nos pés. Travessa de reforço sob o tampo da mesa. Solda e acabamento das estruturas metálicas com o corpo totalmente monobloco em aço1010/1020, soldada entre si com solda mig, as estruturas devem receber tratamento antiferruginoso, banhos desengrachantes a quente, fosfatizante, decapante Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática e polimerizada em estufa à 220º C, espessura mínima da película de 40 mícrons. Sapatas niveladoras.cor a combinar, ponteiras 100% injetadas na mesma cor e tonalidade da estrutura. Dimensões mínimas: - mesa 2200x800x760 - banco 2200x350x460 Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	26
	R$  1.590,00
	R$ 41.340,00

	8
	CADEIRA FIXA 4 pés Cadeira modelo executiva com/ assento e encosto com espuma de poliuretano injetado anatomicamente espessura mínima 50 mm, tecido polipropileno na cor a combinar, medidas do encosto medindo 380mm x 440mm de largura, assento medindo 450mm profundidade x 490mm largura, com 430mm de altura do assento ao piso. Base estrutura trapezoidal fixa em tubo 7/ 8 parede 1,20mm, com 4 pés de contato ao piso, pintura pó eletrostática na cor preta, haste do encosto com tubo oblongo 32mm x 18mm, parede 2,00mm c / sanfona de pvc na cor preta e ponteiras articuladas.na cor preta Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	20
	R$     143,00
	R$  2.860,00

	9
	MESA de escritório 1200x600x740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em
fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Com 2 gavetas  com chave. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	15
	R$     615,00
	R$  9.225,00

	10
	Mesa de reunião oval COMPOSTA POR: MESA RETANGULAR SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL 02 painéis frontais. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. medindo (CxLxA) 2,70x1,20x0,80. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	05
	R$  1.378,00
	R$   6.890,00

	11
	MESA biblioteca: Medindo 1200x750 mm (D x A), tampo de madeira de no mínimo 25mm de espessura em MDF, com bordas arredondadas em perfil de PVC e acabamento em fita de PVC. Sobre estrutura metálica tubular e com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado e sapatas niveladoras. A estrutura metálica deve receber pintura epóxi na cor do tampo e tratamento anti-corrosivo. Cor a ser e escolhidas no momento da compra.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	16
	R$     464,00
	R$  7.424,00

	12
	MESA para laboratório medindo 2750x800x740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão brilho na parte superior do tampo. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em
fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
	15
	R$  1.040,00
	R$ 15.600,00

	13
	BANQUETA para laboratório. Banqueta material estrutura em tubo de aço 7/8 parede1,50 com uma argola abaixo do assento e uma entre as pernas para dar sustentação a estrutura assento em MDF 18mm revestido em courino com espuma laminada de 03 centímetros e densidade 33, altura até o assento 68 tipo de assento fixo, diâmetro do assento de 30 cm característica assento circular com bordar arredondadas. Características adicionais quatro pés A montagem instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante.
Garantia mínima de 05 anos
	30
	R$     159,00
	R$   4.770,00

	14
	Conjunto cadeiras e carteiras para pré escolar MESA ESCOLAR INFANTIL mesa com tampo confeccionado em MDF 18 mm, revestido em laminado melamínico plástico brilhante de 0,8 mm (tipo fórmica) cor a combinar. Parte inferior revestida em lâmina de madeira de imbuia de 0,7 mm, lixada e tratada com duas demão de selador ou veniz poliuretano. Estrutura monobloco (única) confeccionada totalmente em chapa 16, espessura 1,2 mm, redonda, de 7/8", com pés duplos. Com gradil porta livros Soldagem mig. Pintura epóxi em pó hibrida na cor a combinar, espessura mínima 40 microns. Fixação do tampo com 4 parafusos auto-atarrachantes. Ponteiras externas em polipropileno na mesma cor da estrutura. Acabamento nas bordas em perfil de alumínio arredondado com espigo para encaixe, que dificulte a retirada do mesmo sem auxílio de ferramentas. Medidas 450 x 350 x 18 mm; Altura total 570 mm. CADEIRA ESCOLAR INFANTIL:
Com assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de madeira, contendo lâminas internas de no máximo 2mm de espessura em número ímpar, coladas e moldadas à quente com formato anatômico, com 5 laminas sobrepostas, revestidos na face superior e inferior em lâmina de madeira natural de cor avermelhada oriundas de fontes renováveis com espessura mínima de 0,7mm, perfazendo um total de 10mm de espessura, com cantos arredondados e aparentes, lixados e tratados, isentos de frestas, acabamento com aplicação de selador e verniz poliuretano para madeira. Encosto com dupla curvatura lombar. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020, com secção circular 7/ 8, chapa 16 (1,5mm de espessura), deverá possuir uma travessa dianteira para o interior da cadeira, e uma traseira, ambas em tubo 3/ 4 de diâmetro (parede 1,5mm) distante 200 mm da estrutura de fixação do assento. Acabamento com banho desengraxante à quente por
meio de imersão à 120ºC; Tratamento antiferruginoso de  proteção por meio de imersão para fosfatização; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor a combinar texturizada, polimerizada em estufa à 220ºC, sendo a espessura mínima da película de 60 mícrons; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm. Os topos de fechamento da tubulação deverão ser confeccionados em polipropileno de alta densidade, tipo bola, de primeira injeção, na mesma cor da estrutura, fixados na estrutura, com rigidez suficiente para não serem extraídas manualmente. Assento e encosto fixados a estruturas com 8 rebites de alumínio maciço medindo 1 1/5” x ¼.
Dimensões: Assento - 350x350x10mm; Encosto - 350x180x10mm; Altura Total – 660.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	50
	R$     255,00
	R$ 12.750,00
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	Mesa para diretor 1600x 600 x 750, confeccionada 100% em MDF 25mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão na face inferior e laminado melamínico de alta pressão na superfície superior do tampo TIPO (FORMICA) EM POST FORMING. Encabeçamento PVC reto 2mm nos topos encabeçamento POST FORMING 180º na borda frontal e passagem para fiação de 60mm com arremate em PVC rígido, no mesmo padrão de cor da superfície de trabalho com 03 gavetas medindo 430 x 430 x 380 com corrediças telescopias. sustentação dos tampos, deverá ser feita através de estrutura de aço, constituída por mãos francesas fixadas aos painéis divisórios. pé painel lateral, em MDF de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento PVC reto 2 mm nos topos. painéis divisórios, composto por grade metálica em chapa de aço nº 18, formada por perfis de aço, altura 1100mm e espessura final de 75mm, com cremalheiras que permitem o encaixe das placas de fachamento e dos elementos de sustenção das superfícies de trabalho. Contém furações que permitem a passagem vertical e horizontal de fiações elétricas, telefônica e lógica, e a interligação entre painéis, em linha reta ou em ângulo. As travessas servem de calhas para passagem de fiações em leitos independentes em níveis horizontais.
Possui régua eletrificável, abaixo das superfícies com altura de 100mm e 3 furos para tomada acabados com tampa plástica. A conexão entre os paineís instalados é feita por meio de parafusos de junções. Os acabamentos verticais e horizontais são feitos por meio de réguas em alumínio estruturado com seção de 75 x 15mm e face aparente franchada nas bordas laterais, dotada de engate interno ao longo de toda a extensão da régua, constituindo um peça
única. Fixação da régua será por sistema de engate de fácil  remoção em alumínio estruturado, e a junção entre as réguas horizontais e verticais é feita por meio de peças em PVC rígido com desenho complementar aos das réguas, no mesmo padrão de cor da extrutura metálica. Dotadas de sapatas niveladoras que permitem a regulagem de altura e sua sustentação. As peças metálicas recebem pintura eletrostática epóxi pó. As placas sacáveis são confeccionadas em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão encabeçadas com PVC reto 1mm nas bordas, as junções deverão ser feitas por colunas em aço acabada com tampa em PVC rígido com desenho complementar ao das réguas, medindo 75 x 75 x 1100 mm(largura x comprimento x altura). Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	10
	R$     455,00
	R$  4.550,00
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	Cadeira para diretor giratória com espadar médio com braço, com as seguintes especificações: Base: Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo.
Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em polipropileno blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos:" Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. " Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto. " Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso. " Ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. " Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. " A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. " Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de facil acesso. Poltrona espaldar médio: Medidas mínimas: Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 480/580 mm Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 480/450 mm. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	30
	R$     795,00
	R$ 23.850,00
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	Cadeira com rodinha giratória com espadar médio sem braços, com as seguintes especificações: Base: Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo.
Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em polipropileno blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos:" Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. " Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto. " Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso. " Ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. " Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. " A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. " Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de facil acesso. Poltrona espaldar médio: Medidas mínimas: Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 480/580 mm Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 480/450 mm. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	30
	R$     498,00
	R$ 14.940,00
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	CADEIRA para reunião. Requisitos Mínimos:
Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida póxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação
	26
	R$     265,00
	R$  6.890,00
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	Balcão para TV medindo 1000x600x750mm (LXPXA) com 02 portas e 01 prateleiras internas. confeccionado em chapa de madeira MDF, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDF, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo a espessura de 15mm para o fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Tampo revestido em laminado plastico tipo (formica) em post forming demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e
termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak 15mm de ø, parafuso de montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de ø. Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço zamak com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm/ - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22mm de comprimento, ø de 17mm, abas para fixação e acabamento cromado, nas duas portas com divisória . Puxado tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16” , com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos m4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço sae 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30 x 50 mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras nos pés metalicos 30x50 com pintura epoxi pó, com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	05
	R$     731,00
	R$  3.655,00
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	ARMÁRIO para alimentos
Armários medindo 1000x500x2200. Armário totalmente confeccionado em MDF 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor a definir, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDF, formando com ela um corpo único e inseparável.
Portas e corpo do armário confeccionado em chapa de madeira MDF 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida na face interna com filme melamínico texturizado de baixa pressão, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDF, formando com ela um corpo único e inseparável, face externa revestida em laminado melaminico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor a definir, Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com
resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 90°. Fechadura simples independente. Puxador tipo alça metálica à 950mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30x50mm, com tratamento através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120ºC e antiferruginoso de proteção.
Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática e polimerizada em estufa à 180ºC, espessura mínima da película de 40 mícrons. Sapatas niveladoras. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	15
	R$  1.537,00
	R$  23.055,00
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	Mesa conexão em L sendo 02 mesas medindo 1600x 1600 x 600 x 750 e uma conexão 600 x 600 em “I”, Composta com superfície de trabalho, confeccionada 100% em MDF 25mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão na face inferior e laminado melamínico de alta pressão na superfície superior do tampo TIPO (FORMICA) EM POST FORMING. Encabeçamento PVC reto 2mm nos topos encabeçamento POST FORMING 180º na borda frontal e passagem para fiação de 60mm com arremate em PVC rígido, no mesmo padrão de cor da superfície de trabalho com 03 gavetas medindo 430 x 430 x 380 com corrediças telescopias. sustentação dos tampos, deverá ser feita através de estrutura de aço, constituída por mãos francesas fixadas aos painéis divisórios. pé painel lateral, em MDF de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão.
Encabeçamento PVC reto 2 mm nos topos. painéis divisórios, composto por grade metálica em chapa de aço nº 18, formada por perfis de aço, altura 1100mm e espessura final de 75mm, com cremalheiras que permitem o encaixe das placas de fachamento e dos elementos de sustenção das superfícies de trabalho. Contém furações que permitem a passagem vertical e horizontal de fiações elétricas, telefônica e lógica, e a interligação entre painéis, em linha reta ou em ângulo. As travessas servem de calhas para passagem de fiações em leitos independentes em níveis horizontais.
Possui régua eletrificável, abaixo das superfícies com altura de 100mm e 3 furos para tomada acabados com tampa plástica. A conexão entre os paineís instalados é feita por meio de parafusos de junções. Os acabamentos verticais e horizontais são feitos por meio de réguas em alumínio
estruturado com seção de 75 x 15mm e face aparente franchada nas bordas laterais, dotada de engate interno ao longo de toda a extensão da régua, constituindo um peça única. Fixação da régua será por sistema de engate de fácil remoção em alumínio estruturado, e a junção entre as réguas horizontais e verticais é feita por meio de peças em PVC rígido com desenho complementar aos das réguas, no mesmo padrão de cor da extrutura metálica. Dotadas de sapatas niveladoras que permitem a regulagem de altura e sua sustentação. As peças metálicas recebem pintura eletrostática epóxi pó. As placas sacáveis são confeccionadas em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão encabeçadas com PVC reto 1mm nas bordas, as junções deverão ser feitas por colunas em aço acabada com tampa em PVC rígido com desenho complementar ao das réguas, medindo 75 x 75 x 1100 mm(largura x comprimento x altura). A companha o conjunto um suporte para teclado e um suporte para CPU e estabilizador com rodizio, confeccionados com o mesmo material das mesas.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação
	07
	R$  1.749,00
	R$  12.243,00
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	Mesa para diretor 1,50x 0,60 x com 1 metro de altura, confeccionada 100% em MDF 25mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão na face inferior e laminado melamínico de alta pressão na superfície superior do tampo TIPO (FORMICA) EM POST FORMING.
Encabeçamento PVC reto 2mm nos topos encabeçamento POST FORMING 180º na borda frontal e passagem para fiação de 60mm com arremate em PVC rígido, no mesmo padrão de cor da superfície de trabalho com. sustentação dos tampos, deverá ser feita através de estrutura de aço, constituída por mãos francesas fixadas aos painéis divisórios. pé painel lateral, em MDF de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento PVC reto 2 mm nos topos. painéis divisórios, composto por grade metálica em chapa de aço nº 18, formada por perfis de aço, altura 1100mm e espessura final de 75mm, com cremalheiras que permitem o encaixe das placas de fachamento e dos elementos de sustenção das superfícies de trabalho. Contém furações que permitem a passagem vertical e horizontal de fiações elétricas, telefônica e lógica, e a interligação entre painéis, em linha reta ou em ângulo. As travessas servem de calhas para passagem de fiações em leitos independentes em níveis horizontais. Possui régua eletrificável, abaixo das superfícies com altura de 100mm e 3 furos para tomada acabados com tampa plástica. A conexão entre os paineís instalados é feita por meio de parafusos de junções. Os acabamentos verticais e horizontais
são feitos por meio de réguas em alumínio estruturado com seção de 75 x 15mm e face aparente franchada nas bordas laterais, dotada de engate interno ao longo de toda a extensão da régua, constituindo um peça única. Fixação da régua será por sistema de engate de fácil remoção em alumínio estruturado, e a junção entre as réguas horizontais e verticais é feita por meio de peças em PVC rígido com desenho complementar aos das réguas, no mesmo padrão de cor da extrutura metálica. Dotadas de sapatas niveladoras que permitem a regulagem de altura e sua sustentação. As peças metálicas recebem pintura eletrostática epóxi pó. As placas sacáveis são confeccionadas em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão encabeçadas com PVC reto 1mm nas bordas, as junções deverão ser feitas por colunas em aço acabada com tampa em PVC rígido com desenho complementar ao das réguas, medindo 75 x 75 x 1100 mm(largura x comprimento x altura). Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	07
	R$     922,00
	R$  6.454,00
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	Mesa para diretor 1,00x 0,70 x com 1 metro de altura, confeccionada 100% em MDF 25mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão na face inferior e laminado melamínico de alta pressão na superfície superior do tampo TIPO (FORMICA) EM POST FORMING.
Encabeçamento PVC reto 2mm nos topos encabeçamento POST FORMING 180º na borda frontal e passagem para fiação de 60mm com arremate em PVC rígido, no mesmo padrão de cor da superfície de trabalho com. sustentação dos tampos, deverá ser feita através de estrutura de aço, constituída por mãos francesas fixadas aos painéis divisórios. pé painel lateral, em MDF de 25mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão. Encabeçamento PVC reto 2 mm nos topos. painéis divisórios, composto por grade metálica em chapa de aço nº 18, formada por perfis de aço, altura 1100mm e espessura final de 75mm, com cremalheiras que permitem o encaixe das placas de fachamento e dos elementos de sustenção das superfícies de trabalho. Contém furações que permitem a passagem vertical e horizontal de fiações elétricas, telefônica e lógica, e a interligação entre painéis, em linha reta ou em ângulo. As travessas servem de calhas para passagem de fiações em leitos independentes em níveis horizontais. Possui régua eletrificável, abaixo das superfícies com altura de 100mm e 3 furos para tomada acabados com tampa plástica. A conexão entre os paineís instalados é feita por meio de parafusos de junções. Os acabamentos verticais e horizontais são feitos por meio de réguas em alumínio estruturado com seção de 75 x 15mm e face aparente franchada nas bordas
laterais, dotada de engate interno ao longo de toda a extensão da régua, constituindo um peça única. Fixação da régua será por sistema de engate de fácil remoção em alumínio estruturado, e a junção entre as réguas horizontais e verticais é feita por meio de peças em PVC rígido com desenho complementar aos das réguas, no mesmo padrão de cor da extrutura metálica. Dotadas de sapatas niveladoras que permitem a regulagem de altura e sua sustentação. As peças metálicas recebem pintura eletrostática epóxi pó. As placas sacáveis são confeccionadas em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão encabeçadas com PVC reto 1mm nas bordas, as junções deverão ser feitas por colunas em aço acabada com tampa em PVC rígido com desenho complementar ao das réguas, medindo 75 x 75 x 1100 mm(largura x comprimento x altura). Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	07
	R$     614,00
	R$ 4.298,00

	24
	Balcão de cozinha 03 portas medindo 1400x500x800mm (LXPXA) com 03 portas e 01 prateleiras internas. confeccionado em chapa de madeira MDF, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDF, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo a espessura de 15mm para o fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Tampo revestido em laminado plastico tipo (formica) em post forming demais partes, retas com acabamento em fita de pvc 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada
ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak 15mm de ø, parafuso de montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de ø. Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço zamak com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm/ - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22mm de comprimento, ø de 17mm, abas para fixação e acabamento cromado, nas duas portas com divisória . Puxado tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16” , com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos
m4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço sae 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30 x 50 mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras nos pés metalicos 30x50 com pintura epoxi pó, com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	10
	R$  1.270,00
	R$  12.700,00

	25
	MESA grande redonda. Medindo 1800x750 mm (D x A), tampo de madeira de no mínimo 25mm de espessura em MDF, com bordas arredondadas em perfil de PVC e acabamento em fita de PVC. Sobre estrutura metálica tubular e com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado e sapatas niveladoras. A estrutura metálica deve receber pintura epóxi na cor do tampo e tratamento anticorrosivo. Cor a ser e escolhidas no momento da compra.
Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação.
	07
	R$  1.325,00
	R$  9.275,00

	
	TOTAL
	R$ 464.181,00









______________________________
Ariane de Oliveira Almeida Pereira
Secretária de Educação, Cultura e Esportes































ANEXO II

CREDENCIAMENTO


A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para  junto ao Município de Araranguá , praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018. 


Ass:_____________________________________________
       Nome Completo:
       Cargo:
       CPF:






























ANEXO III - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação


(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada (endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018.


_____________________________________________
Ass:
Nome Completo:
Cargo:
CPF:

(nome e identidade do representante legal)















ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR




(Nome da Empresa) 
............................................................................................................................................
inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... ..........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. e do CPF Nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.



............................................................................
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018.


_____________________________________________
Ass:
Nome Completo:
Cargo:
CPF:

(nome e identidade do representante legal)


                                                                                













ANEXO V


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO


A Prefeitura Municipal de  Araranguá - SC

Pregão Presencial  nº  /2018


O signatário da presente, em nome da proponente  . . . . . . . . , declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2018.



(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade número e órgão emissor)



ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO


O  MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, Estado de Santa Catarina,  com sede a Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 82.911.249/0001-13, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARIANO MAZZUCO NETO,  a seguir denominado CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa:
........................................... Pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº . . . . . . , com sede na . . . . . . . ., nº . . . . . , na cidade de. . . . . . , Estado de. . . . . , neste ato representado pelo Sr. . . . . . , brasileiro, . . . . . . . , Portador da Cédula de Identidade nº. . . . . . . . , com CPF nº . . . . . . . . , residente e domiciliado na cidade de . . . . . . . . . . . . . , a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento de ...................  , os quais a CONTRATADA se declara em condições de entregar em estrita observância com o indicado nas Especificações do Anexo I e na documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº. ___/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatório, edital de licitação, especificações, termo de referencia  e proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

Parágrafo Primeiro
A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento, a importância de R$ ....................(...........................), daqui por diante denominado "Valor Contratual", que serão empenhados a conta  da dotação:
..............................................................
..............................................................
O valor deste contrato é meramente estimativo não cabendo a contratada quaisquer direitos caso o mesmo não seja atingido durante a sua vigência, ficando a critério do contratante a utilização ou não do valor.
O valor da entrega será calculado pelos preços unitários constantes da proposta da adjudicatária.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO  E REAJUSTE
Os produtos entregues e aceitos serão pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal certificada pelo departamento competente.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.    
Os preços fixados pelo fornecedor somente poderão ser realinhados, se autorizados por norma legal ou instrução federal superveniente, mediante exibição de planilha demonstrativa dos custos do produto fornecido e que reflitam desequilíbrio econômico-financeiro do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato terá duração a partir da data de sua assinatura até 31/12/201_ ou durante a vigencia da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo único
Correrão à conta da CONTRATADA o frete e todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os produtos objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciado pela  Administração Municipal.

CLÁUSULA SETIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: (a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia consecutivo de atraso em relação ao prazo de entrega dos bens; (b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA, por ação, omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento; (c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos da ora CONTRATANTE ou qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal), pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à suspensão ou a rescisão administrativa.

CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 5 (cinco) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO DE BEM (NS) E PRORROGAÇÃO
Os produtos contratados serão entregues de forma parcelada nas quantidades indicadas nas autorizações de fornecimento expedidas pelo Departamento de Compras da Prefeitura, até o dia 31 de Dezembro de 201___, a partir da data da assinatura do contrato.

As quantidades são estimativas não cabendo a contratada quaisquer direitos caso as mesmas não sejam atingidas durante a vigência do contrato, ficando a critério do contratante a utilização total ou parcial de cada item.

A entrega do objeto deste edital será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura Municpal de Araranguá – Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200 - Centro, cabendo ao responsável pelo almoxarifado conferi-lo e lavrar termo de recebimento para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

A contratada iniciará a entrega do objeto imediatamente após a assinatura do contrato, mediante requisição (Autorização de Fornecimento – AF) da contratante. O prazo máximo para entrega do produto solicitado na autorização de fornecimento – AF expedida pelo diretor de compras da Prefeitura, a partir da data do recebimento da AF, será de no máximo 5 dias úteis, cabendo ao fiscal indicado pelo municipio conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento, as entregas serão parceladas e a quantidade é estimativa de acordo com cada solicitação do Departamento de Compras, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

A Comissão fará a verificação do material conferindo a entrega realizada  para posterior pagamento, caso aceito, ou notificar a Contratada, no caso de não aceitação.
Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituido, sob pena de aplicação de multa e demais cominações previstas em Lei e neste Edital.
O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

Parágrafo Primeiro
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos aos fornecimentos contratados, deverá esta comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante tome as providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado.
Parágrafo Segundo
Enquanto perdurar o impedimento a CONTRATANTE se reserva o direito de contratar o fornecimento do(s) bem(ns) com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DE QUALIDADE
A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes e após a contratação, solicitar inspeções para verificar se o(s) bem(ns) e/ou o processo de fabricação atendem às exigências das normas e especificações técnicas.
Parágrafo Primeiro
Sendo a inspeção realizada nas instalações do fabricante, a CONTRATADA deverá avisar por escrito à CONTRATANTE, com antecedência de 2 (dois) dias, da data em que o bem estará pronto para ser inspecionado. A aceitação do bem inspecionado não isenta a CONTRATADA da responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia do(s) bem(ns).
Parágrafo Segundo
O produto entregue em desacordo com as características, especificações exigidas no edital, validade e/ou com as quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pela contratante e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE.
Parágrafo Primeiro
A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
III - Judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Segundo
A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.
Parágrafo Terceiro
A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens fornecidos à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Araranguá,  Estado de Santa Catarina, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais.

Araranguá , SC, . . . . . de . . . . . . . .de 201_


__________________________
Mariano Mazzuco Neto 
Prefeito Municipal
C O N T R A T A N T E  



________________________________
Nome 
Cargo
C O N T R A T A D A



______________________________
Ariane de Oliveira Almeida Pereira
Secretária de Educação, Cultura e Esportes





Testemunhas:____________________________
                       Nome
                       CPF nº

                      _____________________________
                      Nome
                      CPF nº
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