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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO DE CONCRETO (LAJOTA)
RUA DAS REAIS
BAIRRO DIVINÉIA
TRECHO – Inicio do Calçamento Até Rua José Francisco Alves
Área: 2.116,40m²
Ext.    264,55m
ARARANGUÁ-SC

Guilherme Boeira Michels
Engº Civil CREA/SC 117049-3 / Port. 2615/2021

Departamento de Estudos e Projetos Urbanísticos

Planejamento Urbano, Indústria e Comércio

         O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar materiais, necessários à execução de pavimentação com lajotas da RUA DAS REAIS com área total 2.116,40 m², a ser pavimentada com lajotas, no Bairro DIVINÉIA, em Araranguá - SC.

         Os serviços deverão ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas através de ofício.

         A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido pelo engenheiro fiscal designado.

         Em caso de qualquer discordância entre o Projeto e o Memorial Descritivo, prevalecerão as especificações constantes do Memorial.

	Ítem
	Etapa da Obra
	
	Discriminação

	
	
	
	

	1.
	Serviços Iniciais
	-
	Deverão ser executados todos os serviços necessários ao bom andamento da obra.

	
	
	-
	A empresa responsável pela execução da obra deverá tomar todos os cuidados quanto à sinalização e orientação do trafego local.

	
	
	
	

	2.
	Nivelamento do Terreno
	-
	Deverá ser efetuado o nivelamento do terreno, observando-se os caimentos necessários ao bom escoamento das águas pluviais e os perfis topográficos (longitudinal e transversal) indicados no Projeto;

	
	
	- 
	O Nivelamento do Terreno será dado e executado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Araranguá.

	
	
	-
	Após a execução da pavimentação, a contratante deverá executar o aterro necessário ao ajuste entre o pavimento executado e os trechos não pavimentados. Este aterro deverá ser executado com seixo rolado devidamente compactado.

	
	
	
	

	3.
	Meio- Fio
	-
	Deverão ser executados, em toda a extensão da rua, conforme indicado no projeto, meio-fios de concreto, com resistência mínima de 20 MPa e dimensões de (1,00 x 0,30 x 0,12) m;

	
	
	-
	Os meio-fios deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3;

	
	
	- 
	Os meio-fios serão dispostos de conformidade com o detalhe contido no Projeto.

	
	
	
	

	4.
	Pavimentação
	-
	Deverá ser executado, sobre o solo devidamente
 compactado, um lastro de  britada graduada simples na espessura especificada no projeto e compactada  10cm, e (colchão) de areia de 5 cm, com espessura adequada ao assentamento da pavimentação de lajotas conforme projeto;

	
	
	-
	Deverão ser utilizados, obrigatoriamente, lajotas de concreto com espessura mínima de 8 cm, com resistência mínima à compressão de 35 MPa,sendo vedada a utilização de lajotas com espessura inferior.

	
	
	-
	O rejuntamento das lajotas de concreto deverá ser efetuado com pó de pedra britada;

	
	
	-
	A execução da pavimentação deverá obedecer as normas técnicas e o projeto, observando-se os caimentos necessários ao perfeito escoamento das águas pluviais.

	
	
	
	

	5.
	Caixas Coletoras (bocas de lobo)
	-
	Deverão ser executadas caixas coletoras de águas pluviais nas posições indicadas em projeto, com tampa tipo Grelha;

	
	
	-
	As caixas deverão ser executadas em alvenaria de blocos de concreto VAZADO;

	
	
	-
	As paredes internas das caixas deverão ser revestidas com emboço, sendo que este deverá ser devidamente desempenado;

	
	
	-
	No fundo das caixas deverá ser executado lastro de ¾,de espessura de 8cm , com lastro de concreto 10cm, sendo que este deverá ser devidamente desempenado;

	
	
	-
	Todas as caixas coletoras deverão ser sifonadas;

	
	
	-
	As caixas coletoras deverão ter tampa de concreto armado com espessura mínima de 8 cm;  para caixa de ligação, e para caixa de boca de lobo com espessura de 7cm.

	
	
	-
	Deverá ser executada uma tubulação de diâmetro 300 mm para ligação das bocas de lobo a rede pluvial. 

A colocação dos tubos em um determinado alinhamento, e com certa declividade, em obediência ao projeto de  que fique entre si devidamente encaixados.

A profundidade da tubulação devera ser no mínimo 90cm, cm para tubos de d=30cm e 100cm para d= 40cm, e de 120cm para tubos d=.60cm e assim sucessivamente.

O recobrimento mínimo dos tubos devera ser  de 60cm 

O rejuntamento  será colocados em voltas dos tubos nas emenda, uma manta geotêxtil (bidim) uma largura aproximada de 40cm 

	
	
	
	

	6.
	Serviços Complementares
	-
	Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de limpeza geral da obra antes de sua entrega. 

A medição somente será efetuada após os serviços executados previstos no contrato mesmo que de forma parcial e somente após a execução do serviço de varredura do calçamento fazendo com que a pó de pedra britada colocada em cima do calçamento trave as lajotas por igual.  

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.
	Disposições Gerais
	-
	Os Serviços que não forem realizados de acordo com o especificado neste Memorial Descritivo, bem como estiverem em desacordo com as Normas Técnicas, não serão recebidos, caberá, então, à empresa contratada o seu refazimento, até que sejam sanados os problemas detectados;

	
	
	-
	Em caso de discordância entre as especificações contidas no Projeto e no Memorial Descritivo, prevalecerão, sempre, as especificações contidas no Memorial Descritivo. 
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