MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

________________________________________________________________________________________________


MEMORIAL DESCRITIVO

SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃODE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL 
LOCALIDADE DE CAVERAZINHO

ARARANGUÁ-SC

              O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar os materiais necessários para a substituição  e ampliação de rede pluvial existente com a finalidade de adequação da capacidade  de vazão da referida tubulação. 
              A tubulação existente, executada a mais de 20 anos numa extensão de 100 metros, é de concreto e possui diâmetro de 80 cm e não atende mais  a vazão da bacia correspondente, ocorrendo o extravasamento da vala em dias de grande volume de chuva.  Portanto o projeto atual prevê a substituição da tubulação existente por uma nova tubulação com diâmetro de 1,50 metros atendendo aos cálculos de vazão.
              Os tubos utilizados serão em concreto armado PB, PA 2 d= 150 cm. O trecho total é de 250 metros a partir da rodovia Municipal Antenor  Lucidônio Rafael SC.

              Os serviços deverão ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicada através de ofício.

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido pelo engenheiro fiscal designado.

Em caso de qualquer discordância entre o Projeto e o Memorial Descritivo, prevalecerão as especificações constantes do Memorial.

	Item
	Etapa da Obra
	
	Discriminação

	
	
	
	

	1.
	Finalidade
	-
	Execução de rede para drenagem pluvial com tubos de concreto com a finalidade de substituição e ampliação da capacidade de vazão.

	
	
	
	

	2.
	Generalidades
	-
	O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a maneira pela qual deverão ser executados os serviços necessários a ampliação da rede pluvial.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.
	Trecho
	-
	250 metros a partir da Rodovia Municipal Antenor  Lucidônio Rafael.

COORDENADAS:

Ponto inicial da tubulação: 

28º 57’ 12,49“  - S

49º 27’ 43,05“  - O

Ponto final da tubulação:

28º 57’ 17,58” - S

49º 27’ 36,25” - O



	
	
	
	

	5.
	Extensão
	-
	Extensão total: 250,00 m.

	
	
	
	

	6.
	Serviços Iniciais
	-
	Deverão ser executados todos os serviços necessários ao bom andamento da obra.

	
	
	-
	Uma placa no modelo do município deverá ser fixada  no início dos serviços, com todos os dados referente a obra.

	
	
	-
	A sinalização da obra será de inteira responsabilidade da empresa contratada, para que os usuários e funcionários da empresa tenham o máximo de segurança. Sempre que se fizer necessário, serão feitos desvios de trânsito com placas indicativas de fácil observação, de modo a desviar o trânsito no menor tempo possível, devendo a contratada sempre consultar o Departamento de Trânsito do Município.

	
	
	-
	A contratada deverá remover as lajotas e meios fios necessários, na Rodovia Municipal, para a construção da caixa de ligação e instalação dos tubos de concreto. 

	
	
	
	

	7.
	Levantamento topográfico
	-
	Todo o serviço de locação e nivelamento da galeria pluvial será de responsabilidade da contratada e os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Prefeitura Municipal.  Durante a execução dos serviços a topografia do município deverá acompanhar continuamente os serviços verificando os níveis de profundidade da vala para o perfeito assentamento dos tubos.  

	
	
	
	

	9.
	Rede pluvial com tubos de concreto PB, D=150cm–
PA 2

	-
	A contratada deverá executar os serviços de escavação com remoção dos tubos antigos, assentamento dos tubos novos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia e serviço de reaterro das valas.
O solo escavado deverá se reutilizado para o reaterro da vala. 

Para complementar o reaterro dos tubos o material fornecido deverá  ser de  1º categoria,  limpo e livre de entulhos, raízes e outras impurezas.   

A vala deverá ser aberta até a profundidade   estabelecida e declividade indicados nos perfis do projeto.

Deverá ser executado um lastro com material britado esp. dee 15 cm, servindo de base de apoio dos tubos. O lastro deverá ser espalhado e nivelado adequadamente mantendo os caimentos necessários para o perfeito escoamento das águas.   

Para o assentamento dos tubos a contratada deverá realizar o serviço com devido cuidado principalmente no que se refere a declividade da  rede e as emendas dos tubos que deverá ser acompanhado pela topografia da contratada e contratante.  

Serão utilizados tubos de concreto armado tipo PA-2, ponta e bolsa, diâmetro interno de 150 cm  e devem atender a norma NBR 8890 da ABNT.  

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3;

Para uma execução correta a fiscalização da obra fará continuamente a verificação da declividade da tubulação através de equipamento de nivelamento com o topógrafo da Secretaria de Planejamento do Município.

Todo o serviço de reaterro também será executado pela contratada. 

	
	
	
	

	10.
	Boca saída para bueiro
	-
	Deverá ser construída uma boca para a saída da tubulação, em concreto e alvenaria de bloco de concreto,  conforme detalhamento em projeto de drenagem pluvial.

	
	
	
	

	11.
	Caixa de ligação
	-
	Deverá ser executada uma caixa de ligação em concreto armado na posição indicada em projeto.

	
	
	
	As dimensões da caixa de ligação estão definidas em projeto. 

O concreto da caixa deverá ter resistência mínima de 20 Mpa.

As ferragens serão com aço CA 50 e deverão ser armadas de acordo com o projeto estrutural apresentado. 

Para as formas poderão ser utilizadas madeiras de reflorestamento ou chapas compensadas. As formas deverão estar bem amarradas e escoradas para evitar a deformação da mesma durante a execução da obras.

	
	
	
	

	12-
	Serviços Complementares
	-
	Todos os serviços e materiais necessários para a recomposição da pavimentação com lajotas  no trecho escavado da Rod. Municipal serão fornecidos e executados pela Contratada.

Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de limpeza geral da obra antes de sua entrega. 

	
	
	
	

	13-
	Disposições Gerais
	-
	Os Serviços que não forem realizados de acordo com o especificado neste Memorial Descritivo, bem como estiverem em desacordo com as Normas Técnicas, não serão recebidos, caberá, então, à empresa contratada o seu refazimento, até que sejam sanados os problemas detectados;

	
	
	-
	Em caso de discordância entre as especificações contidas no Projeto e no Memorial Descritivo, prevalecerão, sempre, as especificações contidas no Memorial Descritivo.


