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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 157/2023
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Araranguá, com sede administrativa na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro, informa que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS pelo menor preço por ITEM, para aquisição, sob demanda, de mobiliários planejados a serem instalados no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação, cujas especificações encontram detalhas no termo de referência anexo ao edital de licitação.

Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 o Decreto Municipal nº. 2.676/2005 de 19 de Maio de 2005, Lei Municipal n°310/2021  e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação:

o
das 15h30min do dia 21 de agosto de 2023  às 08h45min do dia  04 de setembro de 2023.
Início da Sessão Pública do pregão:

o
 09h00 do dia 04 de setembro de 2023.
As dúvidas pertinentes à presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento de Licitações, nos seguintes endereços:

"
Telefone: 48 3521.0929

"
E-mail: licitacao@ararangua.sc.gov.br 

"
Endereço: Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200, centro.

- Não serão aceitas e nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do Pregão.

- Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter publico que impeça a realização desta sessão na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova comunicação, salvo que ocorra algum fato que impeça de assim ser procedido, o que será constado em Ata e devidamente justificado pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.

- O procedimento licitatório é previsto em lei. A sessão de abertura da licitação é um ato publico e oficial, onde os participantes devem respeitar e cumprir as clausula previstas neste edital. O não cumprimento de qualquer um desses requisitos acarretará na desclassificação e/ ou inabilitação da participante ou no não credenciamento do representante.

ATENÇÃO: É facultativo o uso de mascaras durante a sessão de licitação. Ainda, reforçando os cuidados e prevenção a COVID 19, orientamos aos participantes trazer caneta para uso individual durante a sessão. Em caso de sintomas gripais, obrigatório uso de mascaras.
I - OBJETO

Registro de preços objetivando a aquisição, sob demanda, de mobiliários planejados a serem instalados no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação, cujas especificações encontram detalhas no termo de referência anexo ao edital de licitação.

II - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários previstos no orçamento vigente, sendo que a cada contratação de acordo com a necessidade de consumo será efetuado o devido empenhamento no item orçamentário especifico para o ano de 2023 e/ ou 2024..
III - PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar desta licitação, os interessados cujo objeto social seja pertinente ao objeto desta licitação e que se enquadrem na condição de microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual, Lei Complementar 123/2016 e Lei Complementar 147/2014, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital (Licitação Exclusiva).
3.2 – ITENS EXCLUSIVOS DE COTA RESERVADA: Empresas que se enquadrem na condição de exclusividade, obedecendo os termos da Lei Municipal n° 310/2021 de 19 de março de 2021, visto que 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do(s) item(s) que possuir (em) valor (es) estimado (s) acima de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e todos aqueles que possuem valor estimado até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), destinam-se a :

3.2.1 – Exclusividade as Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, contemplados na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°147/2014 que prevê obrigatoriedade da Administração Pública em designar processos licitatórios cujo valor de contratação seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), a participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais; ou

3.2.1.1 – Produtores Rurais pessoa física, Agricultores familiares e sociedades cooperativas de consumo que estejam em situação regular junto a Previdência Social e ao Município e tenham auferido receita bruta até o limite que trata o inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 (igual ou inferior a R$ 4.800.000,00), quando o objeto for compatível.

3.2 – A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 incluindo alterações e Lei Complementar 147/2014, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando-o à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, sendo observado o contraditório e a ampla defesa.

3.3 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente, ou por servidor do Departamento de Licitações, à vistas dos originais.

3.4 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro (a) e membros da Comissão de Pregão.

3.5 - Apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes, distintos que passamos a chamar de envelope nº 2, ou envelope da" documentação" e o envelope  nº 1,  ou envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS” no local, data e horário indicados neste edital.

3.6 - Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da lei nº 8.666/93.

3.7 – É vedada à participação de pessoa jurídica em recuperação judicial ou extrajudicial; em regime de concordata e falência; que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e federais; que esteja com direito de participar de licitação suspenso no município de Araranguá – SC; ou ainda, empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão/ entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da comissão de julgamento e, por fim, Empresas que tenham participação societária do Prefeito (a), vice prefeito (a), vereadores (as) e os secretários (as) municipais ou na participação conforme lei orgânica do município de Araranguá- SC.

3.8 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação
IV - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

4.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada para o fim do recebimento das propostas, no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200 – Centro – Araranguá/SC, ou através de protocolo eletrônico no endereço https://ararangua.atende.net, considerado o horário de expediente deste órgão, devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém poderes legais de representação para tanto, bem como obedecer ao prazo legar para interposição, sob pena de não conhecimento da impugnação.

4.2 Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias após o limite de envio de impugnações.

4.3 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:

a)
Anulação ou revogação do edital;

b)
Alteração e republicação do edital, reabertura do prazo de envio de propostas, alteração da data da sessão pública do pregão;

c)
Alteração no edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

· Devido a disponibilidade de ferramenta eletrônica para a efetivação de objetos impugnantes, não serão aceitos através de email, sequer apreciados.

V – PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até o horário e data definido no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº. 1 - Proposta

Prefeitura Municipal de Araranguá/SC

Licitação  nº. 157/2023
Licitante:

CNPJ:

5.2 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

5.3 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a)
nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual e/ou municipal, nome e CPF do representante legal;

b)
número da licitação;

c)
Proposta com validade mínima de 60 (sessenta ) dias, para fins de Registro de Preços validade de 12 (doze) meses contados da data da assinatura da ata de registro de preços.

d)
Ser apresentada em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta.

e)
Preço unitário e total, marca e/ modelo (se for o caso), considerando o quantitativo previsto no anexo I, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último. 
f)
Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete e/ou transporte, carga e descarga,  e impostos para entrega no depósito da Prefeitura Municipal de Araranguá,  e outros necessários ao cumprimento integral do contrato, sendo para todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de declaração.

g)
Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

h)
Quaisquer tributos, custos e despesas direto ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 

5.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. Também serão desclassificadas as propostas com preços inexeqüíveis 

OBS: PARA MAIOR CELERIDADE DO PROCEDIMENTO, AS EMPRESAS INTERESSADAS PODERÃO APRESENTAR A PROPOSTA, ALÉM DA VIA IMPRESSA EXIGIDA NO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE GESTÃO NO ENDEREÇO  https://ararangua.atende.net/, CUJO PROTOCOLO E SENHA DEVERÃO SER ENTREGUES A PREGOEIRA (A) NO ATO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

É possível enviar propostas de licitações diretamente do Portal de Autoatendimento, seguindo as instruções abaixo.

Etapa 01 - Acesse o Portal de Autoatendimento

Faça o login utilizando o seu CPF/CNPJ e senha fornecidos durante a solicitação de acesso. Saiba mais sobre as formas de realizar o login no sistema no conteúdo Login no Sistema Atende.net.

Etapa 02 - Localize o Serviço

Após entrar no Portal de Autoatendimento, localize o serviço "Enviar Proposta de Licitações". Você pode iniciar uma pesquisa ao pressionar as teclas Ctrl + Shift + F ou então selecionar o campo correspondente.

Etapa 03 - Selecione a Licitação

O serviço irá listar todas as licitações em andamento. Você pode consultar os detalhes de cada uma com a ação "Detalhar". Para enviar uma proposta, selecione a licitação e execute a ação "Adiciona Proposta".

Etapa 04 - Guarde o Relatório

O relatório é impresso ao fim da digitação da proposta, e você deve guardá-lo até o fim da licitação. Isso porque o relatório contém o número e a senha do seu protocolo, necessários para uma eventual alteração nos valores e quantidades da proposta digitada (Juntar ao envelope de n°1)

VI - HABILITAÇÃO

6.1 Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, até o horário e data definidos no preâmbulo do edital, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope nº.  2 - Habilitação

Prefeitura Municipal de Araranguá/SC

Licitação nº. 157/2023
Licitante:

CNPJ:

6.2 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

6.3 O envelope deverá conter os seguintes documentos:

a) Microempresas e empresas de pequeno porte: apresentar Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial  para comprovação desta condição, na forma do art. 8º da IN n° 103/2007 do Departamento de Registro do Comercio (DNRC);

b) Microempreendedores Individuais: apresentar Certificado de Condição de Microeempreendedor Individual obtido no Portal do Empreendedor – MEI;

c) Sociedade Cooperativa de Consumo: Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com Ata de Assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro da Organização de Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver (art. 107, Ca Lei n° 5.764/1971);

d) Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, valida ou ainda, outros documentos definidos pelo órgão ministerial competente;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública);

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem (dispensável em caso de apresentação deste documento para o credenciamento do proponente durante a sessão pública);

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

6.5 Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (administrado pela Secretaria da Receita Federal);

b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (F.G.T.S.) (emitida pela Caixa Econômica Federal);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão (CND) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio ou sede do licitante.

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio ou sede do licitante.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

6.7 Quanto a capacidade técnica e outras declarações
 a) apresentar, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,quantidades e prazos com o objeto da licitação;

· O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o MUNICIPIO possa valer –se para manter contato com a empresa declarante. 
b)  Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº. 9854/99 e no Decreto nº.4358/2002, de que não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos (modelo anexo).

c)  Declaração de Parentesco.

d) Modelo de declaração de idoneidade para licitar.

6 8 – Quanto à qualificação econômico financeira

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, a data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de validade expresso.

A presente certidão é válida desde que apresentada com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema oficial, disponível através do endereço https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes. 

Para as certidões emitidas em outros estados será observado as orientações constantes das mesmas.

VII - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

7.1 No horário e data definidos no preâmbulo do edital, o pregoeiro fará a abertura da sessão pública do pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência:

Credenciamento (Em mãos)
7.2 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

7.3 Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/206, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.4 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

7.5 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso.

7.6 Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso.

Obs.: Os documentos de credenciamento, que façam parte do holl de documentos exigidos para habilitação, estão dispensados no envelope n° 2, quando apresentado neste.

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

7.7 Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo III. É facultativo ao proponente credenciado manifestar a declaração oralmente.

7.8 As microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas de apresentar a declaração prevista no item 7.7, desde que, cumprido o disposto no item 7.3 deste edital, apresentem declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, exceto quanto à regularidade fiscal, os quais serão cumpridos para fins de assinatura do contrato, caso seja declarada vencedora do certame.

Análise preliminar de aceitabilidade das propostas

7.9 O pregoeiro procederá à abertura das propostas e fará a análise quanto a compatibilidade do objeto ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexeqüível, baixando diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa de lances.

Seleção das propostas para a etapa de lances

7.10 O pregoeiro selecionará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos seguintes critérios:

7.11 Primeiro critério: serão selecionadas a menor proposta e todas os demais que não sejam superiores a 10% da menor proposta;

7.12 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas selecionadas no critério anterior, serão ainda selecionadas as menores propostas, até o limite de três, para a etapa de lances.

Etapa de lances orais

7.13 Tendo sido credenciado e a proposta selecionada, poderão os autores manifestar lances orais. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.14 Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes em relação ao preço do autor.

7.15 Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance.

7.16 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse item declinarem da formulação de lances.

7.17 Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.18 Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/06 será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.18.1 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada

7.18.2 Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 7.18.2 - I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.18.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 7.18.1, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.18.3. Para as situações previstas nos item 7.18 a microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7.19 Decorrida a etapa de lances, será concedida a prioridade de contratação de microempresase empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) superior da menor oferta, a fim de promover o desenvolvimento economico e social no ambito local e regional, nos termos da Lei Municipal n° 310/2021 de 19/03/2021.

7.19.1 Para efeitos do Art. 20 da Lei Municipal n° 310/2021, considera-se:

I – local ou municipal: o limite geografico do municipio de Araranguá;

II – regional: o ambito dos municipios constituintes da Associação dos Municipios do Extremo Sul Catarinense – AMESC;

7.20 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público.

7.21 Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, decidindo motivadamente a respeito.

Habilitação 

20 O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante que tenha ofertado o menor lance para o item.

7.21 Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão anexados ao processo da licitação.

7.22 Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o proponente será inabilitado, procedendo o pregoeiro à habilitação do segundo proponente classificado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos proponentes.

7.23 A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

7.23.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restrição.

7.23.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal.

7.23.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direto à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Recurso

7.24 Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam manifestar interesse em interpor recurso.

7.25 Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao Pregoeiro deliberar sobre o aceite do recurso.

7.26 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

7.27 O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, limitado às razões apresentadas durante a sessão pública, o qual deverá ser protocolado no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Araranguá,  na Rua Dr. Virgulino de Queiróz, 200 – Centro – Araranguá/SC, ou através de protocolo eletrônico no endereço https://ararangua.atende.net, considerado o horário de expediente deste órgão, devendo ser instruída com os documentos hábeis a comprovar que o signatário detém poderes legais de representação para tanto, bem como obedecer ao prazo legar para interposição, sob pena de não conhecimento do recurso, dirigido à Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para apresentar as contra-razões no prazo de 03 (três) a contar do término do prazo do recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis.

7.28 Encerrado o prazo para manifestação de recurso o Pregoeiro declarará encerrada a sessão pública do pregão.

VIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1 As propostas serão julgadas e adjudicadas conforme definido neste edital e seus anexos.

8.2 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado.

8.3 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.

8.4 A Autoridade Competente homologará o resultado da licitação

IX – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS / DA CONTRATAÇÃO
9.1. Após a autoridade competente homologar o resultado da licitação, o adjudicatário será convocado para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município de Araranguá. 

9.2. O licitante vencedor por item deverá manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação. 

9.3.A recusa injustificada do licitante 1º colocado em atender o disposto no item 9.1., dentro do prazo estabelecido, sujeitará, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos. 

9.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

9.5. A contratação com o fornecedor registrado, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será formalizada por intermédio de emissão de instrumento contratual, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93. 

X – DAS ALTERAÇÕES E VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

10.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

10.2. O fornecedor poderá ter seu registro cancelado, de acordo com disposto no Decreto Municipal 3414/2007. 

10.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura

XI - CONTRATO

11.1 As empresas vencedoras incluídas na ata de registro de preços estarão obrigadas a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata.

11.2 Caberá a contratada iniciar o fornecimento imediatamente após assinado o termo de contrato, mediante requisição emitida pelo contratante.

11.3 O contrato reger-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº. 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

11.4 O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela Administração a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

11.5 As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas na Minuta do Contrato constante do Anexo VI deste Edital.

11.6 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e a proposta apresentada pelo adjudicatário.

11.7  Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, a partir da data da convocação, certidões de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais,trabalhista,estadual e municipal, sob pena de a contratação não ser concretizada, devendo manter estas certidões atualizadas.

11.8 Se a documentação anteriormente apresentada para habilitação ou constante do cadastro estiver dentro do prazo de validade, o fornecedor  ficará dispensado da apresentação da mesma.

XII - ENTREGA E PAGAMENTO
12.1  Os produtos entregues e aceitos serão pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal certificada pelo departamento competente.

12.2 A entrega do objeto desta licitação será realizada no local indicado na Ordem de Compra, devendo ser entregue na Secretaria de Educação – Prédio Novo – Avenida Sete de Setembro, 209  - Bairro Cidade Alta – Araranguá - SC, devidamente montado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos cabendo ao responsável conferi-lo e lavrar termo de recebimento para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
2.3 O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

XIII- PENALIDADES

13.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das seguintes multas:

a) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias;

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;

13.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Araranguá.

13.3 Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

13.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.


XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de Licitações para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo de trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam retirados no prazo anterior, serão inutilizados.

14.2 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente pregão.

14.3 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.4 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

14.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.6 No interesse da Administração Municipal de Araranguá, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

14.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Comarca de Araranguá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Material e Patrimônio pelo telefone 0XX48 3521 0929, nos dias úteis, em horário comercial.

14.9 Faz parte deste Edital:

a)     Anexo I –   Termo de Referência 

b)     Anexo II  -  Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

b)     Anexo III -  Declaração que não emprega menor 

c)     Anexo IV – Modelo de Credenciamento 

d)    Anexo V – Minuta do Contrato 
e) Anexo VI – Declaração de Parentesco
f) Anexo VII – Declaração de Idoneidade para licitar

Araranguá, SC, 21 de agosto de 2023.
Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a aquisição, sob demanda, de mobiliários planejados a serem instalados no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação.
DETALHAMENTO DO OBJETO/QUANTIDADE/ VALOR MÁXIMO UNITÁRIO ADMITIDO
	Item
	Produto - Descrição
	Unidade - Descrição
	Quantidade - Licitada
	Cotação - Máx. Unit. Admitido

	1
	MESA REDONDA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA COM DIÂMETRO DE 1,20 M, ALTURA DA MESA DE 0,78 M; ESPESSURA DO TAMPO DE 0,036 M, OS PÉS NO TOTAL DE 4 EM MADEIRA TAUARI COM ESPESSURA DE 0,030 M, SENDO CONFECCIONADOS DE FORMA DE TRAPÉZIO, SENDO A BASE AO CHÃO QUADRADA COM 0,030 M, E NA SUA FIXAÇÃO COM O TAMPO DE FORMA RETANGULAR DE 0,030 M POR 0,150 M, OS MESMOS DEVERÃO SER FIXADOS A UM ÂNGULO DE 15° EM RELAÇÃO AO TAMPO DA MESA, O TAMPO DEVERÁ TER UMA LEVE USINAGEM ARREDONDADA DE UM RAIO DE 0,005 M NA SUA BORDA SUPERIOR, JÁ A SUA LATERAL DEVERÁ TER UMA USINAGEM EM UM ÂNGULO DE 30°. TODA A MESA DEVERÁ RECEBER UMA PINTURA EM LACA PU AMARELA (MDF CITRINO - DURATEX / COMO REFERÊNCIA DE AMARELO). DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA OU MONTAR NO LOCAL.

	UNI
	2,00
	1.900,00

	2
	ARMÁRIO MULTIUSO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ARMÁRIO COM DUAS(2) PORTAS DE ABRIR, MEDINDO: NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA, UM METRO E NOVENTA CENTÍMETROS(1,90M) DE ALTURA E QUARENTA E SETE CENTÍMETROS(0,47M) DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO A PARTE EXTERNA (PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VELL - BERNECK, PARTE INTERNA E FUNDO EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, COM UMA DIVISÃO VERTICAL INTERNA(MDF 18MM), QUATRO(4) PRATELEIRAS E UMA GAVETA(1) COM CORREDIÇA METÁLICA DE QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM ALTURA QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M), NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO QUATRO(4) CADA, OS PUXADORES EM PERFIL METÁLICO   ALUMÍNIO NATURAL COBRINDO TODA PARTE VERTICAL DA PORTA OPOSTA ÀS DOBRADIÇAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E PORTAS DO MÓVEL DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, OS TAMPONAMENTOS COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO OU MONTAR NO LOCAL.
	UNI
	2,00
	2.550,00

	3
	MESA EM MDF MARSALA GUARARAPES,- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SENDO A MESA NAS SEGUINTES DIMENSÕES, UM METRO E TRINTA CENTÍMETROS(1,30M) DE COMPRIMENTO, NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE LARGURA, E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE ALTURA, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DEVERÃO SER EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA CENTÍMETROS (0,70M) DE ALTURA, TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) DE LARGURA E NOVE CENTÍMETROS(0,09M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE QUARENTA E DOIS CENTÍMETRO(0,42M) ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA,EM CADA COLUNA DUAS(2) BASES, SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS (0,03M) DE DIÂMETRO. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	3,00
	2.289,30

	4
	BALCÃO PARA RECEPÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DO BALCÃO, E A LATERAL (LOCAL DE GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DO BALCÃO. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DO BALCÃO(FRENTE/ LARGURA DO BALCÃO E LATERAL/ BALCÃO PARA RECEPÇÃO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO PARA RECEPÇÃO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DO BALCÃO, E A LATERAL (LOCAL DE GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DO BALCÃO. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DO BALCÃO(FRENTE/ LARGURA DO BALCÃO E LATERAL/CENTÍMETROS(3,50M), TERÁ JUNTO AO ENCONTRO COM A LATERAL, LOCAL JÁ DESCRITO PARA DUAS(2) CPUS, NA SEQUÊNCIA ESPAÇO LIVRE DE UM METRO E OITENTA E DOIS CENTÍMETROS(1,82M) PARA CADEIRAS ATENDIMENTO, E AO LADO NA EXTREMIDADE UM BALCÃO COM PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) MEDINDO UM METRO E DOZE CENTÍMETROS(1,12M), NESTA PARTE DO MÓVEL ONDE SE DÁ A JUNÇÃO DO TAMPO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, OS SÓCULOS EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E LATERAL DA MESA, SÓCOLOS RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, OS TAMPONAMENTOS INTERNOS COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, OS TAMPOS BASES SUPERIOR E LATERAL TERMINO COM QUARENTA MILÍMETROS(0,040M), O FUNDO DAS GAVETAS NO MÍNIMO SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA. JUNTO A ESTE MÓVEL TERÁ UMA PAREDE DIVISÓRIA COM PORTA, EM MDF BRANCO   AVELUDADO   VEL   -   BERNECK   TENDO   COMO EXTREMIDADES, UMA PAREDE DE ALVENARIA E TÉRMINO BATENTE PARTE INTERNA BALCÃO, MEDINDO UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE LARGURA E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE ALTURA, O SÓCULO DESTA PAREDE FIXA, EM MADEIRA TRATADA REVESTIDA COM O MESMO MDF DA PAREDE, COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, E UM CENTÍMETRO(0,01M) DE BALANÇO PARA CADA LADO, SENDO A PARTE FIXA COM SETENTA E SEIS CENTÍMETROS(0,76M)      DE      LARGURA E OITO CENTÍMETROS(0,08M) DE ESPESSURA, A PORTA COM SESSENTA E NOVE CENTÍMETROS(0,69M) DE LARGURA, SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE ALTURA(FICARÁ CINCO CENTÍMETROS(0,05M) AFASTADA DO CHÃO) E TRÊS CENTÍMETROS(0,03M) DE ESPESSURA, TERMINANDO JUNTO AO BALCÃO UM BATENTE DE CINCO CENTÍMETROS(0,05M), A PORTA DEVERÁ SER MONTADA COM DUAS(2) DOBRADIÇAS E TRINCO. NA PARTE EXTERNA DO MÓVEL NAS PAREDES DO ENTORNO -TANTOS METROS, CORRIDOS DE RODAMEIOS EM MDF MARSALA - GUARARAPES, COM ALTURA MÍNIMA DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M), E ESPESSURA MÍNIMA DE QUINZE MILÍMETROS(0,015M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	16.591,25

	5
	BALCÃO CAFÉ: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO COM PÉS, TENDO O MÓVEL ALTURA DE SETENTA CINCO CENTÍMETROS(0,75M), SENDO A PARTE DO BALCÃO EM MDF NUDE VEL - BERNECK, COM UM METRO E VINTE CENTÍMETROS(1,20M) DE FRENTE, QUARENTA E QUATRO CENTÍMETROS(0,44M) DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, NA SUA PARTE SUPERIOR REBAIXAMENTO DE TAMPO DE CINCO CENTÍMETROS(0,05M), QUE SERVIRÁ COMO BANDEJA, COMPOSTO POR DUAS(2) PORTAS COM DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO(TRÊS DOBRADIÇAS CADA PORTA), O PUXADOR COBRIRÁ TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, PUXADOR EM FORMA DE PERFIL INOX RETO(MEDINDO15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS, SUA PARTE INFERIOR OS PÉS, COM ALTURA DE TRINTA E UM CENTÍMETROS(0,31M), PÉS EM FORMA DE RETÂNGULO VAZADO( 0,06M X 0,03M MEDIDA DA MADEIRA) UNIDOS EM FORMA DE "W" CONFECCIONADOS EM MADEIRA TAUARI REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL DO BALCÃO, TENDO FIXADO AOS PÉS SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO. TODA A PARTE SUPERIOR DO BALCÃO EM MDF DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) E TAMPONAMENTO DE TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	9,00
	2.223,75

	6
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: UM METRO E QUARENTA CENTÍMETROS(1,40M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), DOIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(2,05M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VELL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E DOIS CENTÍMETROS(1,22M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM  TRÊS(3) GAVETAS,  SENDO  A  GAVETA  DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE QUINZE NO MÍNIMO MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	6.772,00

	7
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E VINTE CENTÍMETROS(1,27M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS   LATERAIS   DA   MESA,      SÓCOLO   RECUADO   CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	5.847,08

	8
	ARMÁRIO DE MADEIRA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO COM TRÊS(3) PORTAS DE ABRIR, MEDINDO UM METRO E TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(1,35M) DE FRENTE, UM METRO SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF E BASE EM FERRO, SENDO A PARTE EXTERNA (PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR) EM MDF NUDE VEL - BERNECK, PARTE INTERNA E FUNDO EM MDF BRANCO TX, COM DUAS(2) DIVISÃO VERTICAL INTERNA(MDF 18MM), QUATRO(4) PRATELEIRAS EM CADA PORTA, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO QUATRO(4) CADA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL OPOSTA AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR UM QUADRO PÉ EM FERRO(TUBO 20MMX20MM) NAS DIMENSÕES DA BASE DO ARMÁRIO COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA AZUL. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E PORTAS DO MÓVEL DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, OS TAMPONAMENTOS COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA.AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	4.362,50

	9
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E SETE CENTÍMETROS(1,27M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS   COBRINDO   TODA   A   PARTE   HORIZONTA SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	6.299,16

	10
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ   TER   ACABAMENTO   EM   QUARENTA   E   CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E SETE CENTÍMETROS(1,27M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNA) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA     COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M).     AS     MEDIDAS     DEVEM     SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	2,00
	6.498,33

	11
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(1,45M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E DOIS CENTÍMETROS(1,22M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS   COBRINDO   TODA   A   PARTE   HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	2,00
	6.420,83

	12
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: DOIS METROS E SETENTA CENTÍMETROS(2,70M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(1,45M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ   TER   ACABAMENTO   EM   QUARENTA   E   CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E DOIS CENTÍMETROS(1,22M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA     COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M).     AS     MEDIDAS     DEVEM     SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	8.019,16

	13
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: DOIS METROS(2,00M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E SETE CENTÍMETROS(1,27M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS   COBRINDO   TODA   A   PARTE   HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	3,00
	6.794,16

	14
	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: UM METRO E SETENTA CENTÍMETROS(1,70M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS(1,50M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ   TER   ACABAMENTO   EM   QUARENTA   E   CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E VINTE E SETE CENTÍMETROS(1,27M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA     COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M).     AS     MEDIDAS     DEVEM     SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	6.299,16
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	MESAS DE ESCRITÓRIO RETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: UM METRO E NOVENTA CENTÍMETROS(1,90M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). O TAMPO E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES   DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM AS LATERAIS OS MESMOS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM NOVENTA E SETE CENTÍMETROS(0,97M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS E AO LADO UMA PORTA(PRATELEIRA INTERNO),DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, DIVIDIDAS EM MEDIDAS IGUAIS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO ESPAÇO LIVRE PARA CADEIRA, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE CINQUENTA E CENTÍMETROS(0,50M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DE GAVETAS E DA PORTA, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M),      SAPATAS   COM   FIXADORES   EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	3.599,58
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	MESAS DE ESCRITÓRIO RETA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO RETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: DOIS METROS(2,00M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). O TAMPO E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM AS LATERAIS OS MESMOS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO ESPAÇO LIVRE PARA CADEIRA, NAS GAVETAS    CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL,   O   PUXADOR   EM   FORMA   DE   PERFIL   RETO   INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS  TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	3.839,16

	17
	ARMÁRIO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO COM QUATRO(4) PORTAS DE ABRIR, MEDINDO UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE FRENTE, UM METRO SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF E BASE EM FERRO, SENDO A PARTE EXTERNA (PORTAS, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR) EM MDF NUDE VEL - BERNECK, PARTE INTERNA E FUNDO EM MDF BRANCO TX, COM DUAS(2) DIVISÃO VERTICAL INTERNA(MDF 18MM), QUATRO(4) PRATELEIRAS EM CADA PORTA, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO QUATRO(4) CADA, OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL OPOSTA AS DOBRADIÇAS DAS PORTAS, NA PARTE INFERIOR UM QUADRO PÉ EM FERRO(TUBO 20MMX20MM) NAS DIMENSÕES DA BASE DO ARMÁRIO COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA EM PINTURA ELETROSTÁTICA AZUL. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA(MAIS PRATELEIRAS) E PORTAS DO MÓVEL DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, OS TAMPONAMENTOS COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA.AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	2,00
	5.725,58
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	MESAS DE ESCRITÓRIO EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: DOIS METROS E TRINTA(2,30M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,65M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), DOIS METROS E SESSENTA CENTÍMETROS(2,60M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTÍMETROS (0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF NUDE/ VEL - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTÍMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF NUDE/ VEL) COM UM METRO E NOVENTA CENTÍMETROS(1,90M) DE FRENTE, COMPOSTO POR UM GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM TRÊS(3) PORTAS(PRATELEIRA   INTERNO) DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DUAS(2) DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	9.470,00
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	ARMÁRIO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO COM TRÊS(3) PORTAS DE ABRIR, TRÊS(3) GAVETAS FUNDAS E UM(1) NICHO ABERTO, MEDINDO UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS(1,80M) DE FRENTE, UM METRO SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE ALTURA E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDF E BASE EM FERRO, SENDO A PARTE EXTERNA (PORTAS, GAVETAS, NICHO, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR) EM MDF NUDE VEL - BERNECK, PARTE INTERNA E FUNDO EM MDF BRANCO TX, COM DUAS(2) DIVISÃO VERTICAL INTERNA(MDF 18MM), AS GAVETAS E O NICHO OCUPARÃO UM ESPAÇO VERTICAL COM LARGURA DE TRINTA E NOVE CENTÍMETROS(0,39M), O RESTANTE DO ESPAÇO AO LADO ESQUERDO DIVIDIDO EM TRÊS(3) PORTAS COM LARGURAS IGUAIS, O NICHO OCUPARÁ UM ESPAÇO DE CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) NA ALTURA, SENDO ELE NA PARTE DE CIMA DO MÓVEL, A PARTE RESTANTE ABAIXO OCUPADO PELAS GAVETAS DIVIDIDAS EM ESPAÇOS IGUAIS, NAS GAVETAS CORREDIÇA METÁLICA COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM ALTURA QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M), NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO QUATRO(4) CADA, QUATRO(4) PRATELEIRAS ESPAÇO DE PORTA,OS PUXADORES EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE  CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE VERTICAL OPOSTA AS DOBRADIÇAS, NAS PORTAS E NA PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS TAMPAS DE GAVETA, NA  PARTE INFERIOR UM QUADRO PÉ EM FERRO (TUBO 20MMX20MM) NAS DIMENSÕES DA BASE ARMÁRIO COM  DEZ CENTÍMETROS (0,10M) DE ALTURA EM PINTURA  ELETROSTÁTICA AZUL. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA, PRATELEIRAS, GAVETAS E PORTAS DO MÓVEL DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, OS TAMPONAMENTOS COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO SEIS MILÍMETROS(0,006M) DE ESPESSURA. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	2,00
	6.406,66

	20
	MESA RETANGULAR COPA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA RETANGULAR PARA COPA, MEDINDO: OITENTA CENTÍMETROS(0,80M) DE LARGURA, UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS(1,60M) DE COMPRIMENTO, MEDIDAS DO TAMPO E DA PARTE SUPERIOR DO QUADRO DE FERRO   E   COM   ALTURA   FINAL   DE      SETENTA   E   CINCO CENTÍMETROS(0,75M), O QUADRO BASE(QUATRO PÉS) EM FERRO TUBO(40MMX40MM) COM SETENTA CENTÍMETROS E QUATRO MILÍMETROS(0,704M) DE ALTURA, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, O TAMPO EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM QUATRO CENTÍMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, ENTRE O TAMPO E O QUADRO UM NEGATIVO DE DEZ POR SEIS MILÍMETROS(10MMX6MM), SENDO O SEIS A ALTURA. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	2.582,50
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	BANCADA EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: BANCADA COZINHA EM "L", EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK EXTERNO(PORTAS, TAMPAS DE GAVETAS E TAMPONAMENTO) NA PARTE INTERNA TODA EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, AS MEDIDAS SÃO DA PARTE DO FUNDO DO MÓVEL, SENDO UM BALCÃO COM DOIS METROS E QUARENTA E DOIS CENTÍMETROS(2,42M), O COMPRIMENTO NO FUNDO, NA PAREDE AO LADO COM MEDIDA DE DOIS METROS E OITENTA E DOIS CENTÍMETROS(2,82M) DE COMPRIMENTO NO FUNDO, O BALCÃO TERÁ ALTURA FINAL DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M), NA PAREDE COM DOIS METROS E QUARENTA E DOIS CENTÍMETROS(2,42M), ONDE FICARÁ LOCALIZADA A CUBA DE INOX(PIA), SENDO A LARGURA/ FRENTE DO BALCÃO COM UM METRO E OITENTA E DOIS CENTÍMETROS(1,82M) DISTRIBUÍDO NESTA FRENTE UM(1) GAVETEIRO E TRÊS(3) PORTAS, DIVIDIDAS EM MEDIDAS IGUAIS, COM DUAS(2) DIVISÕES VERTICAIS EM MDF 18MM, O GAVETEIRO COMPOSTO POR TRÊS(3) GAVETAS SENDO A DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, NA PRIMEIRA GAVETA DE CIMA UM DIVISOR DE TALHERES(NA COR CINZA OG 55)NAS PORTAS UMA PRATELEIRA QUE AVANÇARÁ CONTRA O FUNDO DO BALCÃO AO LADO. NO BALCÃO AO LADO QUE COMPÕEM O "L", NESTE BALCÃO FICARÁ O COOKTOP, TENDO DOIS METROS E VINTE E QUATRO CENTÍMETROS(2,24M) DE LARGURA/ FRENTE, DISTRIBUÍDO EM DOIS(2) GAVETEIROS COM SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS(0,62M) CADA, OS GAVETEIROS SE INICIARÃO NO ENCONTRO DOS BALCÕES UM AO LADO DO OUTRO, SENDO A PARTE QUE SOBROU, LADO DIREITO DO BALCÃO COMPOSTO POR DUAS(2) PORTAS, COM DUAS(2) DIVISÕES VERTICAIS EM MDF 18MM, INTERNO UMA(1) PRATELEIRA, NESTES GAVETEIROS A GAVETA DE BAIXO É MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS(2) PRIMEIRAS, O TAMPONAMENTO EXTERNO DO BALCÃO COM SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE, O BALCÃO TERÁ PROFUNDIDADE INTERNA DE CINQUENTA E SEIS CENTÍMETROS(0,56M), NAS GAVETAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM GRANITO ITAÚNA. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO EXTERNO COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M). NA PARTE SUPERIOR DO BALCÃO, UMA BANCADA EM GRANITO ITAÚNA, COBRINDO TODA PARTE SUPERIOR DO BALCÃO, TENDO NAS EXTREMIDADES BALANÇO DE DOIS CENTÍMETROS(0,02M) EM CADA, COM PROFUNDIDADE DE SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS(0,62M), E QUATRO CENTIMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, DANDO AO BALCÃO UMA ALTURA FINAL DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M), CONSTA   AINDA   UM   RODA   TAMPO   EM   "L"   DE   DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, UMA CUBA EM INOX POLIDO, FABRICADA EM AÇO 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA, MEDINDO(47CM/ LARG X 30CM/ PROF X 14CM/ ALT), E RODAPÉ COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	20.421,66
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	ARMÁRIO ALTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO AÉREO, SENDO TODA A PARTE EXTERNA(PORTAS, TAMPONAMENTO E NICHO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M) DE FRENTE, UM METRO E DEZ CENTÍMETROS(1,10M) DE ALTURA E QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE PROFUNDIDADE, O ARMÁRIO TERÁ DUAS(2) PORTAS, UM NICHO, COM ESPAÇO LIVRE NA ALTURA DE QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M), O MESMO FICARÁ AÉREO A UMA ALTURA DE UM METRO E TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(1,35M) DO CHÃO, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL INFERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INTERNA DESTE ARMÁRIO UMA(1) PRATELEIRA, TODA A PARTE INTERNA EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M). NA FORMAÇÃO DO TAMPONAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES DE JUNÇÃO BASES E LATERAIS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO), O TAMPONAMENTO      COM      NO      MÍNIMO TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DO BALCÃO EM MDF 06MM(SEIS MILÍMETROS /0,06M).AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	2.147,91
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	PRATELEIRAS EM L: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO EM FORMA DE "L", COM BALCÃO NA PARTE DE BAIXO E PRATELEIRAS ABERTAS NA PARTE DE CIMA COM ALTURA TOTAL DE DOIS METROS E CINCO CENTÍMETROS(2,05M) SENDO O BALCÃO COM SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE ALTURA, AS MEDIDAS DO ARMÁRIO SÃO DA PARTE DE TRÁS DO MÓVEL(DA PAREDE DO IMOVEL, ONDE SERÁ INSTALADO O ARMÁRIO), UMA PAREDE COM UM METRO E CINQUENTA E TRÊS CENTÍMETROS(1,53M), SENDO O BALCÃO NESTA PAREDE COM PROFUNDIDADE DE CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,55M) , NA PAREDE AO LADO, TRÊS METROS E SETE CENTÍMETROS(3,07M), COM PROFUNDIDADE DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M), TODA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO COM DUAS(2) PRATELEIRAS ABERTAS COM PROFUNDIDADE DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) EM TODA SUA EXTENSÃO, COM FORO NO FUNDO, E DUAS PAREDES VERTICAIS DIVIDINDO EM PARTES IGUAIS OS NICHOS DA PAREDE DE TRÊS METROS E SETE CENTÍMETROS(3,07M), MAIS UM TAMPO SUPERIOR E PAREDES LATERAIS QUE FAZEM PARTE DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL, O BALCÃO COMPOSTO POR SEIS(6)PORTAS DE ABRIR E DOIS(2) GAVETEIROS COM TRÊS(3) GAVETAS CADA, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA, SENDO A PARTE EXTERNA (PORTAS, PRATELEIRAS SUPERIOR, FUNDO PARTE SUPERIOR, TAMPONAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR, REVESTIMENTO SÓCULO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, A PARTE DO BALCÃO(CAIXAS GAVETAS,PRATELEIRAS, FUNDO, DIVISÕES VERTICAIS(MDF 18MM MÍNIMO) UMA A CADA DUAS PORTAS E NAS GAVETAS, ESTRUTURA DESTE BALCÃO) EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE, COM UMA(1) PRATELEIRAS ONDE HÁ PORTAS, NAS GAVETAS CORREDIÇA METÁLICA COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,45M) COM EXTRAÇÃO TOTAL E COM ALTURA QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M), NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO , OS PUXADORES EM PERFIL RETO METÁLICO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS   COBRINDO   TODA   A   PARTE   HORIZONTAL
SUPERIOR DAS   TAMPAS DE GAVETAS E PORTAS, NA PARTE INFERIOR SÓCULO EM MADEIRA TRATADA  COM DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE   E   DOIS   MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E PORTAS DO MÓVEL DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, AS PRATELEIRAS, LATERAIS ABERTAS, TAMPO E TAMPONAMENTOS COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	14.342,50
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	MESA DE ESCRITÓRIO EM L (SECRETÁRIA): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO DE "L" SENDO A PARTE DE ATENDIMENTO A FRENTE/ LARGURA DA MESA, E A LATERAL (GAVETEIRO, BALCÃO PORTAS) O COMPRIMENTO DA MESA. AS MEDIDAS SÃO PELA PARTE DE FORA DA MESA (FRENTE DA MESA E LATERAL) EM "L", SENDO ASSIM, ESTA MESA TERÁ: DOIS METROS(2,00M) DE FRENTE/ LARGURA, COM SETENTA E CINCO CENTIMETROS(0,75M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), DOIS METROS E VINTE E CINCO CENTIMETROS(2,25M) DE COMPRIMENTO/ LATERAL, COM CINQUENTA CENTIMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPO), E ALTURA DE SETENTA E CINCO CENTIMETROS(0,75M). OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, NAS EXTREMIDADES DO TAMPO DA MESA ONDE SE DÁ A JUNÇÃO COM A LATERAL O MESMO DEVERÁ TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO) A TAMPA NA PARTE DA FRENTE SOB O TAMPO DA MESA E O BALCÃO INTERNO EM MDF MILLENNIAL/ MATT - BERNECK. NA FRENTE A TAMPA RECUADA VINTE CENTIMETROS(0,20M) PARA DENTRO. NA LATERAL DA MESA SOB O TAMPO TERÁ UM BALCÃO(MDF MILLENNIAL/ MATT - BERNECK) COM DOIS METROS E DOIS CENTIMETROS(2,02M) DE FRENTE, COMPOSTO POR DOIS GAVETEIRO COM TRÊS(3) GAVETAS, SENDO A GAVETA DE BAIXO MAIOR QUE A SOMA DAS DUAS PRIMEIRAS, AO LADO UM BALCÃO COM DUAS(2) PORTAS(PRATELEIRA INTERNO), DIVIDIDO EM MEDIDAS IGUAIS, DIVISÕES VERTICAIS INTERNAS EM MDF 18MM, NAS GAVETAS   CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM AMORTECEDOR DE QUARENTA E CINCO CENTIMETROS(0,45M) COM QUARENTA E CINCO MILÍMETROS(0,045M) DE ALTURA, COM EXTRAÇÃO TOTAL, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTIMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS E TAMPAS DE GAVETAS, A PARTE INTERNA DESTE BALCÃO EM MDF BRANCO TX, NA PARTE INFERIOR DO BALCÃO, O SÓCULO CONFECCIONADO EM MADEIRA TRATADA COM DEZ CENTIMETROS(0,10M) DE ALTURA E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO E NAS LATERAIS DA MESA, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTIMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL E REVESTIDO COM O MESMO MDF DO BALCÃO. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO NA PARTE INTERNA DA MESA(O BALCÃO/ GAVETEIRO) COM TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DAS GAVETAS E BALCÃO DE SEIS MILÍMETROS(0,06M), OS TAMPOS E LATERAIS QUE COMPÕEM A MESA COM ESPESSURA DE QUARENTA MILÍMETROS(0,040M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	8.460,00
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	APARADOR AÉREO (SECRETÁRIA): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: BALCÃO APARADOR RETO AÉREO, SENDO TODA SUA PARTE EXTERNA EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK,   COM AS SEGUINTES MEDIDAS: DOIS METROS E OITENTA CENTÍMETROS(2,80M) DE FRENTE/ LARGURA, CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE ALTURA(O MÓVEL) E CINQUENTA CENTÍMETROS(0,50M) DE PROFUNDIDADE(TAMPONAMENTO), O MESMO FICARÁ AÉREO A UMA ALTURA DE TRINTA CENTÍMETROS(0,30M) DO CHÃO. O BALCÃO TERÁ SOMENTE PORTAS, NO TOTAL DE CINCO(5) DIVIDIDAS EM ESPAÇOS IGUAIS, SENDO UMA PORTA NO INÍCIO, LADO ESQUERDO SEGUIDO DE UM ESPAÇO LIVRE DE CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,55M) PARA COLOCAÇÃO DE UM FRIGOBAR, NA SEQUÊNCIA MAIS QUARTO(4) PORTAS, O TAMPONAMENTO UNIRÁ AS DUAS PARTES. NA FORMAÇÃO DO TAMPONAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES DE JUNÇÃO OS MESMOS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO), NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INTERNA DESTE BALCÃO UMA PRATELEIRA EM CADA PORTA, DIVISÕES VERTICAL INTERNA EM MDF 18MM, UMA CADA DUAS(2) PORTAS, TODA A PARTE INTERNA   EM MDF BRANCO TX.     O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO      DE      NO      MÍNIMO TRINTA MILÍMETROS(0,030M)DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DO BALCÃO EM MDF 06 MM (SEIS MILÍMETROS /0,06M). DEVERÁ SER MONTADO NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	4.650,00
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	ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRA (SECRETÁRIA): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO AÉREO
EM MÓDULOS, EM FORMATO GEOMÉTRICO DE UM "J" ESPELHADO, OCUPANDO UMA ÁREA TOTAL DE DOIS METROS
E VINTE E TRÊS CENTÍMETROS(2,23M) DE FRENTE POR UM METRO E VINTE CENTÍMETROS(1,20M) DE ALTURA, COM PROFUNDIDADE DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M), COMPOSTO POR QUATRO MÓDULOS COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 
"A" - (1,60M/ FRENT X 0,40M/ ALT X 0,35M/ PROF) - 2 PORTA BASCULANTE PARA CIMA.
"B" - (0,40M/ FRENT X 0,80M/ ALT X 0,35M/ PROF) - 1 PORTA DE ABRIR PARA A ESQUERDA.
"C" - (0,63M/ FRENT X 0,40M/ ALT X 0,35M/ PROF) - 1 PORTA BASCULANTE PARA BAIXO.
"D" - (0,40M/ FRENT X 0,80M/ ALT X 0,35M/ PROF) - 1 PORTA DE ABRIR PARA A DIREITA.
A PARTE EXTERNA, CAIXA TAMPONAMENTO E PRATELEIRA EXTERNA AÉREA(0,80M/ FRENT X 0,35M/ PROF) EM MDF MILLENNIAL/ MATT - BERNECK, A PRATELEIRA AÉREA SERÁ ANEXADA AO LADO ESQUERDO DO MÓDULO"B", AS
PORTAS SERÃO EM MDF METALLIC SUEDE/ TX - BERNECK, O CONJUNTO DE MÓDULOS FICARÁ AÉREO A UMA ALTURA DE UM METRO E VINTE E DOIS CENTÍMETROS(1,22M) DO CHÃO. NA FORMAÇÃO DO TAMPONAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES DE JUNÇÃO BASES E LATERAIS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO), NAS PORTAS COM ABERTURA DIREITA/ ESQUERDA, DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO INOX MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL OU VERTICAL OPOSTA AS DOBRADIÇAS, NAS PORTAS BASCULANTES UTILIZAR PISTÃO ADEQUADO AO PESO DE CADA PORTA, NA PARTE INTERNA DOS MÓDULOS UMA PRATELEIRA EM CADA, TODA A PARTE INTERNA EM MDF BRANCO TX. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M), O TAMPONAMENTO DE NO MÍNIMO TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DO BALCÃO EM MDF 06MM(SEIS MILÍMETROS /0,06M).AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS
IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	6.511,66
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	MESA RETANGULAR (SECRETÁRIA): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: MESA, EM MDF MILLENNIAL/ MATT - BERNECK, SENDO A MESA NAS SEGUINTES DIMENSÕES, UM METRO E DEZ CENTÍMETROS(1,10M) DE LARGURA, DOIS METROS(2,00M) DE COMPRIMENTO, E SETENTA E CINCO CENTÍMETROS(0,75M) DE ALTURA, A BORDA DO TAMPO DEVERÁ SER DE FORMA QUADRADA COM CINCO CENTÍMETROS(0,05M) DE ESPESSURA, OS PÉS DEVERÃO SER EM FORMATO DE "H", SENDO SUAS LATERAIS(COLUNAS) COM SETENTA CENTÍMETROS(0,70M) DE ALTURA, QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE LARGURA E NOVE CENTÍMETROS(0,09M) DE ESPESSURA, COM AFASTAMENTO DE UM METRO E DOZE CENTÍMETRO(1,12M) ENTRE CADA COLUNA, UNIDAS POR UMA GUARNIÇÃO DE TRINTA E CINCO CENTÍMETROS(0,35M) DE ALTURA,EM CADA COLUNA DUAS(2) BASES, SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TRINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO.AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	3.254,66
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	PAINEL DE MADEIRA DECORATIVO (AUDITÓRIO): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: PAINEL AÉREO, QUE COBRIRÁ TODA A LARGURA DE PAREDE, OITO METROS E VINTE CENTÍMETROS(8,20M), COM ALTURA DE DOIS METROS E SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,73M), E PROFUNDIDADE DE CINCO CENTÍMETROS(0,05M), CONFECCIONADO EM FORMAS GEOMÉTRICAS RETAS(SEGUNDO PROJETO), O MESMO FICARÁ A UMA ALTURA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO, EM UMA DAS PLACAS DEVERÁ TER UMA ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR UMA UNIDADE INTERNA EVAPORADORA, TERÁ FITA DE LED QUE PERCORRERÁ TODO O PERÍMETRO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS, USAR LED 12V, EM TODO O PAINEL USAR MDF COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA. PAINEL EM MDF CARVALHO NATURAL - GUARARAPES. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	21.483,50

	29
	PAINEL DE MADEIRA PARA TELEVISÃO (RECEPÇÃO): ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: PAINEL AÉREO, MEDINDO UM METRO E OITENTA E DOIS CENTÍMETROS(1,82M)-(CONFERIR MEDIDA LOCAL)DE LARGURA, COM ALTURA DE DOIS METROS E SETENTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,73M), E PROFUNDIDADE DE TREZE CENTÍMETROS E MEIO(0,135M), CONFECCIONADO EM FORMA GEOMÉTRICA RETA(SEGUNDO PROJETO) O MESMO FICARÁ A UMA ALTURA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M) DO CHÃO, PARTE INTERNA COM ESTRUTURA REFORÇADA SUPORTAR UMA TV (PROVAVELMENTE GRANDE), O PAINEL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM   MDF COM NO MÍNIMO 15MM DE
ESPESSURA. PAINEL EM MDF   CARVALHO NATURAL - GUARARAPES AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	4.151,66

	30
	PAINEL DE MADEIRA PARA TELEVISÃO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: PAINEL PARA TV, EM MDF CITRINO - DURATEX, MEDINDO UM METRO E OITENTA E DOIS CENTÍMETROS(1,82M) DE LARGURA, DOIS METROS E NOVENTA E TRÊS CENTÍMETROS(2,93M) DE ALTURA, ESPESSURA DE OITO CENTÍMETROS(0,08M), TENDO NA SUA PARTE INFERIOR, SÓCULO CONSTRUÍDO EM MADEIRA TRATADA, REVESTIDO COM O MESMO MDF DO PAINEL, COM BALANÇO DE DOIS CENTÍMETROS(0,02M) NA PARTE FRONTAL, NAS LATERAIS SEM BALANÇO, E ALTURA DE VINTE CENTÍMETROS(0,20M), JUNTO AO SÓCULO SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO, SUA PARTE SUPERIOR REDONDA, COM RAIO DE NOVENTA E UM CENTÍMETROS(0,91M), O MESMO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDF DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETROS(0,015M) DE ESPESSURA, E SUA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA TRATADA, PARA SUPORTAR UMA TV E UMA UNIDADE INTERNA EVAPORADORA. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	3.877,50

	31
	ARMÁRIO PARA PIA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO PARA BANHEIRO AÉREO, SENDO TODA A PARTE EXTERNA(PORTAS E TAMPONAMENTO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: UM METRO E NOVENTA E NOVE CENTÍMETROS(1,99M) DE FRENTE, QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE ALTURA E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS(0,48M) DE PROFUNDIDADE, O ARMÁRIO TERÁ SOMENTE PORTAS, NO TOTAL DE QUATRO(4) DIVIDIDAS EM ESPAÇOS IGUAIS, O MESMO FICARÁ AÉREO A UMA ALTURA DE VINTE E UM CENTÍMETROS E MEIO(0,215M) DO CHÃO, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INTERNA DESTE BALCÃO DUAS(2) PRATELEIRAS(UMA CADA LADO) , UMA DIVISÃO VERTICAL INTERNA EM MDF 18MM, TODA A PARTE INTERNA    EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M). NA FORMAÇÃO DO TAMPONAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES DE JUNÇÃO BASES E LATERAIS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO), O TAMPONAMENTO      COM      NO      MÍNIMO TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA. O BALCÃO DEVERÁ SER FIXADO SOB BANCADA DE GRANITO EXISTENTE. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	4,00
	2.967,58

	32
	ARMÁRIO PARA PIA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO PARA BANHEIRO AÉREO, SENDO TODA A PARTE EXTERNA(PORTAS E TAMPONAMENTO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: OITENTA E NOVE CENTÍMETROS(0,89M) DE FRENTE, QUARENTA CENTÍMETROS(0,40M) DE ALTURA E QUARENTA E TRÊS CENTÍMETROS(0,43M) DE PROFUNDIDADE, O ARMÁRIO TERÁ SOMENTE PORTAS, NO TOTAL DE DUAS(2) DIVIDIDAS EM ESPAÇOS IGUAIS, O MESMO FICARÁ AÉREO A UMA ALTURA DE VINTE E UM CENTÍMETROS E MEIO(0,215M) DO CHÃO, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS, NA PARTE INTERNA DESTE BALCÃO UMA(1) PRATELEIRA, TODA A PARTE INTERNA EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M). NA FORMAÇÃO DO TAMPONAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES DE JUNÇÃO BASES E LATERAIS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO), O TAMPONAMENTO COM NO MÍNIMO TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA. O BALCÃO DEVERÁ SER FIXADO SOB BANCADA DE GRANITO EXISTENTE. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	1.856,16

	33
	ARMÁRIO COM BANCADA EM GRANITO E TANQUE INOX: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ARMÁRIO COM BANCADA EM GRANITO E TANQUE EM INOX, SENDO TODA A PARTE EXTERNA(PORTAS E TAMPONAMENTO) EM MDF CINZA COBALTO VEL - BERNECK, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: UM METRO E CINCO CENTÍMETROS(1,05M) DE FRENTE, OITENTA E SEIS CENTÍMETROS(0,86M) DE ALTURA E SESSENTA CENTÍMETROS(0,60M) DE PROFUNDIDADE, O ARMÁRIO TERÁ SOMENTE PORTAS, NO TOTAL DE DUAS(2) DIVIDIDAS EM ESPAÇOS IGUAIS, NAS PORTAS DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, O PUXADOR EM FORMA DE PERFIL RETO ALUMINIO NATURAL MEDINDO(15,5MM X 37MM X 7,5MM) COM PONTEIRAS DE SETE CENTÍMETROS(0,07M) ARREDONDADAS COBRINDO TODA A PARTE HORIZONTAL SUPERIOR DAS PORTAS,    NA PARTE INTERNA DESTE BALCÃO UMA(1) PRATELEIRA,   TODA A PARTE INTERNA     EM MDF BRANCO ANTI UMIDADE. NA PARTE INFERIOR DO MÓVEL SÓCULO EM MADEIRA TRATADA COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M) DE ALTURA, E ESPESSURA MÍNIMA DE VINTE E DOIS MILÍMETROS(0,022M), SAPATAS COM FIXADORES EM METAL COM ROSCA MAIS BASE EM POLIPROPILENO DE TINTA MILÍMETROS(0,03M) DE DIÂMETRO ANEXADAS AO SÓCULO, SÓCOLO RECUADO CINCO CENTÍMETROS(0,05M) EM RELAÇÃO A FRENTE DO MÓVEL, REVESTIDO COM GRANITO ITAÚNA. O MDF DE TODA A CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MÓVEL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO QUINZE MILÍMETRO(0,015M). NA FORMAÇÃO DO TAMPONAMENTO EM SUAS EXTREMIDADES DE JUNÇÃO BASES E LATERAIS DEVERÃO TER ACABAMENTO EM QUARENTA E CINCO GRAUS(45°) FRISADO( OU 45° COM NEGATIVO), O TAMPONAMENTO COM NO MÍNIMO TRINTA MILÍMETROS(0,030M) DE ESPESSURA, O FUNDO(FORO) DO BALCÃO EM MDF 06MM(SEIS MILÍMETROS/ 0,06M).
_NA PARTE SUPERIOR DO BALCÃO, UMA BANCADA EM GRANITO ITAÚNA, MEDINDO: UM METRO E NOVE CENTÍMETROS(1,09M) DE FRENTE, SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS(0,62M) DE PROFUNDIDADE E QUATRO CENTIMETROS(0,04M) DE ESPESSURA, DANDO AO BALCÃO UMA ALTURA FINAL DE NOVENTA CENTÍMETROS(0,90M), CONSTA AINDA UM RODA TAMPO EM "L" DE DEZ CENTÍMETROS(0,10M) DE ALTURA, UMA CUBA EM INOX TRAMONTINA MEDINDO(40X40), VINTE E CINCO(25) LITROS, E RODAPÉ EM"L" COM QUINZE CENTÍMETROS(0,15M). AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO. DEVERÁ SER MONTADA NO LOCAL.
	UNI
	1,00
	4.374,58


JUSTIFICATIVA

A contratação da aquisição e serviço tem como objetivo atender à demanda do novo prédio da Secretaria de Educação Municipal. A estrutura proporcionará um melhor ambiente de trabalho administrativo para os técnicos desta Secretaria, uma vez que cumprem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, bem como, manter a estrutura em condições convenientes para o atendimento ao público. Justifica-se ainda a necessidade de equipar adequadamente o espaço em prol do bem-estar e desenvolvimento das atividades administrativas realizadas pelos diversos departamentos que fazem parte desta Secretaria.
LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

A entrega do objeto desta licitação será realizada na Secretaria de Educação – Novo Prédio – Avenida Sete de Setembro, 209 – Bairro Cidade Alta – Araranguá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos apos o recebimento da Ordem de Compra,  cabendo ao responsável conferi-lo e lavrar termo de recebimento para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
A instalação (montagem) do objeto deverá ser agendada com os Técnicos da Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 48 988336230 e 48 9884141632. O recebimento dos mesmos ocorrerá em dias úteis em horário de expediente normal – das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo e procedência. Comunicar à Secretaria de Educação (departamento de compras), com antecedência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

Responsabilizar-se pelas despesas de fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do serviço

Mariluce Rodrigues da Silva Bilck
Secretária de Educação e Cultura
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada (endereço completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 202X.
___________________________________________

(nome e identidade do representante legal)

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGADOR DE MENORES
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

(Nome da Empresa) 

............................................................................................................................................

inscrito no CNPJ nº .................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... ..........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ................................. e do CPF Nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

............................................................................

Local e data.

...........................................................................................................

(identificação e assinatura do representante legal)

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO

A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para  junto ao Município de Araranguá , praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local, data e assinatura, . . . . . . . . .

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

                                                        CONTRATO Nº.     /202X
Que entre si celebram:

O MUNICIPIO DE ARARANGUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 200, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Cesar Antonio Cesa, doravante denominado simplesmente Contratante.

E a empresa ................................................................, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ......................................., nº .........., ................., Municipio de ..........................., Estado ..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................neste ato representada por ....................................................., doravante denominada simplesmente Contratada, em decorrência ao Processo Licitatório nº. ___/202X homologada em  /   /202X, mediante as sujeição mútua às normas constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações,  pelo edital convocatório, a proposta e as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1
-
O objeto do presente contrato é o fornecimento de _____________________________________, os quais a CONTRATADA se declara em condições de entregar em estrita observância com o indicado nas Especificações do Anexo I e na documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº. __/202X, conforme detalhamento abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDO: DOS PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE -

1 - Dá-se a este contrato o valor de R$ ______ (_______________), referente ao preço total dos produtos contratados, e para totalidade do período mencionado na cláusula quinta.

2 – O valor deste contrato é meramente estimativo não cabendo à contratada quaisquer direitos caso o mesmo não seja atingido durante a sua vigência, ficando a critério do contratante a utilização ou não do valor.

3 - O valor das entregas será calculado pelos preços unitários constantes da proposta de preços.

4 - Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias, após o aceite dos materiais através do almoxarifado do contratante.

5 - No caso de o pagamento vir a ser realizado em um prazo superior a 30 (trinta) dias, será aplicado atualização monetária do valor devido com base no IPCA/IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) pelo critério “Pro-Rata-Die”.

5 - Os preços não terão reajuste a não ser que Norma Federal superveniente assim o permita, podendo ser revisto sempre que houver desequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado e atestado pelo contratante mediante aferição por planilha de custo em Processo Administrativo Próprio.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER ÀS DESPESAS -

1 - Pelos pagamentos devidos em razão da execução do Contrato responderão os recursos das dotações orçamentárias com as seguintes classificações:

---------------------------------------

---------------------------------------

(Dotação )

CLÁUSULA QUARTA: – DO PAGAMENTO

2.1
-
O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento, mediante apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal. 

2.2 - Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5º e 6º da Lei 8.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato. 

2.3  - Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND Federal, CND Trabalhista, CRF do FGTS, CND Estadual e com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente, devidamente atualizada.

2.4 -
O material  considerado defeituoso ou fora das especificações do termo de referência assim como das normas técnicas, não será aceito.

2.5
-
Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da Proponente estarão incluídos todos os recursos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto licitado, constituindo-se na única remuneração devida.

CLÁUSULA QUNTA: – DO LOCAL PARA ENTREGA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1  - A entrega do objeto deste edital será feita no Almoxarifado da Secretaria de Educação – Avenida Sete de Setembro, 209 – Cidade Alta – Araranguá - sc,   cabendo ao fiscal do contrato conferi-lo e lavrar termo de recebimento para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

3.2 -   A contratada iniciará a entrega do objeto imediatamente após a assinatura do contrato, mediante requisição da contratante. O prazo máximo para entrega do produto solicitado na Ordem de Compra expedida pela diretor de compras da Prefeitura, a partir da data do recebimento, será de até 30 (trinta) dias corridos. 

3.3 -    O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

3.4  -  Nos casos de recusa do produto que não atenda às especificações, o contratado terá prazo de 07 (sete) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação escrita, feita pela Comissão de Recebimento, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

5.1
-
A Contratada se obriga:

5.1.1
-
Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões que se fizerem em seu objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

5.1.2
-
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da Prefeitura.

5.1.3
- Arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, trabalhista, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com os serviços  ora contratados, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos;

5.1.4
-
Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

5.1.5
-
Arcar com os custos dos ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste contrato.

5.1.6 Fornecer os produtos dentro da higiene, da segurança e normas exigidas para a espécie. 

5.1.7  Entregar os produtos objeto do presente contrato nas condições, local, quantidades e  especificações indicados no Edital de Licitação nº.  ___/202x e seus anexos;

5.1.8  Observar, na execução do contrato, as normas da ABNT e as especificações técnicas;

5.1.9 Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos;

5.1.10 Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução de trabalhos em horário extraordinário, inclusive despesas com instalações e equipamentos necessários à plena execução do objeto do Contrato, quando indispensável ao cumprimento do prazo estipulado;

5.1.11 Confeccionar, entregar e instalar as placas no prazo estabelecido na proposta, nos locais indicados pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura, de acordo com as especificações fornecidas, sempre em rigorosa observância aos termos da Licitação e da proposta a que vinculam, bem como às cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SETIMA:  DA FISCALIZAÇÃO

6.1
-
A fiscalização pertinente aos serviços ora contratados, será exercida pela Contratante através de servidor e/ou preposto designado pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, o qual ficará responsável pelo Termo de Recebimento dos materiais/serviços. 

Na forma do Art. 67 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Administração, servidor ................................................................................

CLÁUSULA OITAVA:– DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE

7.1
-
Dá-se a este instrumento o valor R$                      (), referente ao total do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato, conforme proposta da contratada no processo licitatório Nº.___/202X, devidamente homologado.

7.2  - Os preços (propostos e aprovados no processo licitatório) serão unitários, nos termos da proposta da CONTRATADA, estando incluídos nos respectivos preços todos os custos diretos e indiretos tais como tributos, impostos, tarifas, taxas e fretes requeridos para as despesas referentes ao fornecimento do material, mão-de-obra e instalação das placas de sinalização.

7.2  -  Os preços não serão reajustados durante a vigência do contrato. Os preços fixados pelo contratado somente poderão ser realinhados, se autorizados por norma legal ou instrução federal superveniente, mediante exibição de planilha demonstrativa dos custos, e que reflitam desequilibrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO

8.1
-
O Contratante e a Contratada poderão rescindir o presente contrato a qualquer momento, caso haja inadimplência de quaisquer cláusulas contidas no presente instrumento, sem prejuízo do que se refere à Cláusula IX.

CLÁUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES

9.1
-
Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o licitante vencedor ficará sujeito as seguintes penalidades:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, pela recusa injusta a assinar o respectivo contrato;

b) Multa moratória, não compensatória, de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total, em reais, dos serviços, pela impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas; e

c) Multa compensatória, de 10% (dez por cento) do valor integral dos serviços não executados, quando da rescisão unilateral determinada pelo Município de Araranguá, e no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer das demais obrigações estipuladas.

9.2
-
As multas previstas nas letras “b” e “c”, do item anterior, serão devidas a partir da assinatura do contrato.

Parágrafo único - As multas previstas no item 9.1 aplicam-se cumulativamente na hipótese da ocorrência de quaisquer inadimplementos previstos na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: VIGÊNCIA

10.1
-
Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, perdurando sua vigência até 31 de Dezembro de 201........

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

11.1
-
Este contrato vincula as partes ao Edital de Licitação Nº     /202x – Pregão Presencial e à Proposta da Contratada.

CLÁUSULA  DECIMA TERCEIRA: DO FORO

12.1
-
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Araranguá, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

12.2
-
E por estarem de acordo, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares, pertinentes firmando-o em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Araranguá , SC, __ de _________ de  202X.
.

___________________________

Cesar Antonio Cesa
Prefeito Municipal

C O N T R A T A N T E

___________________________

Ass.
C O N T R A T A D A

___________________________

Ass.

Secretario 

Testemunhas:

1..........................................................................

                                        Nome:

                                        CPF

2..........................................................................
                                       Nome:

                                       CPF
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

	DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
(a ser preenchido pela licitante e apresentado no envelope de habilitação)

	IDENTIFICAÇÃO

	Nome:
	CPF:

	Nome da Empresa:
	CNPJ:

	Função do(a) declarante(a) na Empresa: 
	Telefone de contato:

	DECLARAÇÃO

	

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação em licitação, que a pessoa física/jurídica supra identificada:



(  ) não possui sócio que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Araranguá/SC.


(  ) possui sócio que seja [   ] cônjuge ou companheiro(a) e/ou [  ] parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargos assemelhados ou de servidor da Administração Pública direta e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício na Administração Pública direta e indireta do Município de Araranguá/SC, a seguir indicado(a):

	Nome:

	Cargo:
	Órgão de Lotação:

	Grau de Parentesco:

	Assinatura responsável (declarante)


ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO

 DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL N° __/___, que a empresa _____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.
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